<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-1.27" x2="47.295" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.295" y1="-1.27" x2="47.295" y2="52.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.295" y1="52.06" x2="0" y2="52.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="52.06" x2="0" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<text>24VAC In</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="0414V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0414, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="0207/5V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G5V1">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 0.5 A/125 V AC, 1 A/24 V DC , Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="PEC12_INCREMENTAL_ENCODER">
<description>Incremental Encoder with switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruitedit">
<packages>
<package name="LCD1602">
</package>
<package name="ARDUINOR3-BPLACE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="adafruitedit" package="LCD1602" value="HD44780LCD-1602"/>
<element name="K2" library="relay" package="G5V1" value="G5V-1-DC5">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M6377"/>
<attribute name="MPN" value="G5V-1-DC24"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9949593"/>
</element>
<element name="K1" library="relay" package="G5V1" value="G5V-1-DC5">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M6377"/>
<attribute name="MPN" value="G5V-1-DC24"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9949593"/>
</element>
<element name="J2" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C050-024X044" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0414V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J5" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MOVING" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/5V" value="150">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="adafruitedit" package="ARDUINOR3-BPLACE" value="ARDUINOR3-BPLACE"/>
<element name="J1" library="adafruit" package="1X2-3.5MM" value="1X2-3.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="dp_devices" package="PEC12_INCREMENTAL_ENCODER" value="ENCODER_SW1-PEC12">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0207/5V" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0207/5V" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="U1" pad="GND2"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="C"/>
<contactref element="SW1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="K1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="-24V">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5V"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="6"/>
<contactref element="K2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K1" pad="10"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="K2" pad="10"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U1" pad="A1"/>
<contactref element="SW1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U1" pad="A2"/>
<contactref element="SW1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="U1" pad="3V"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="U1" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="U1" pad="AREF"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U1" pad="A3"/>
<contactref element="SW1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="D12"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="D11"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="U1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="MOVING" pad="A"/>
<contactref element="U1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="K1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="K2" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="D0"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="MOVING" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="RESET"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="IOREF"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="SCL"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="SDA"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
