<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>C2</text>
<text>C1</text>
<wire x1="7.4776" y1="11.78" x2="0" y2="11.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.78" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="7.4776" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.4776" y1="0" x2="7.4776" y2="11.78" width="0" layer="20"/>
<text>SO-8</text>
<text>VI</text>
<text>Gnd</text>
<text>Gnd</text>
<text>VO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mine">
<packages>
<package name="SO-8">
</package>
<package name="1206_BOTTOM_WAVE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="mine" package="SO-8" value=""/>
<element name="E$3" library="mine" package="1206_BOTTOM_WAVE" value=""/>
<element name="E$2" library="mine" package="1206_BOTTOM_WAVE" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="E$1" pad="P$1"/>
<contactref element="E$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="E$2" pad="P$1"/>
<contactref element="E$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="ADJ">
<contactref element="E$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E$1" pad="P$6"/>
<contactref element="E$1" pad="P$7"/>
<contactref element="E$1" pad="P$2"/>
<contactref element="E$1" pad="P$3"/>
<contactref element="E$3" pad="P$2"/>
<contactref element="E$2" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
