<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="32.2" y1="46.8" x2="32.2" y2="14.8" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="32.2" y1="14.8" x2="58.2" y2="14.8" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="58.2" y1="14.8" x2="58.2" y2="46.9" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="58.2" y1="46.9" x2="32.2" y2="46.9" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="32.2" y1="46.9" x2="32.2" y2="46.8" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="special">
<description>&lt;b&gt;Special Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7-segment displays, switches, heatsinks, crystals, transformers, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EDG-06">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="plgpins">
<packages>
<package name="ADCHIP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="special" package="EDG-06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="plgpins" package="ADCHIP" value="ADVCHIP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SW1" pad="12"/>
<contactref element="SW1" pad="11"/>
<contactref element="SW1" pad="10"/>
<contactref element="SW1" pad="9"/>
<contactref element="SW1" pad="8"/>
<contactref element="SW1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SW1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SW1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
