<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="14.91" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="0" x2="14.91" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="25.39" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="12.7" y="2.2098" drill="2.8"/>
<hole x="12.7" y="23.1648" drill="2.8"/>
<text>CTI</text>
<text>B34</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad2">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1-2" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S2-2" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S3-2" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S4-2" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S5-2" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S6-2" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S6-1" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S5-1" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S4-1" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S3-1" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S2-1" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="S1-1" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-2" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-3" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-4" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-5" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-6" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-7" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-8" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-9" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-10" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-11" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-1" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-2" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-3" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-4" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-5" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-6" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-7" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-8" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-9" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-10" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-11" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-1" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C1-12" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
<element name="C2-12" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="."/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$7">
<contactref element="S1-2" pad="123"/>
<contactref element="S1-1" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="S4-1" pad="123"/>
<contactref element="S4-2" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="S5-1" pad="123"/>
<contactref element="S5-2" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="S6-1" pad="123"/>
<contactref element="S6-2" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="S2-1" pad="123"/>
<contactref element="S2-2" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="S3-1" pad="123"/>
<contactref element="S3-2" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C2-1" pad="123"/>
<contactref element="C2-11" pad="123"/>
<contactref element="C2-3" pad="123"/>
<contactref element="C2-4" pad="123"/>
<contactref element="C2-5" pad="123"/>
<contactref element="C2-6" pad="123"/>
<contactref element="C2-7" pad="123"/>
<contactref element="C2-8" pad="123"/>
<contactref element="C2-9" pad="123"/>
<contactref element="C2-10" pad="123"/>
<contactref element="C2-2" pad="123"/>
<contactref element="C2-12" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1-1" pad="123"/>
<contactref element="C1-11" pad="123"/>
<contactref element="C1-2" pad="123"/>
<contactref element="C1-3" pad="123"/>
<contactref element="C1-4" pad="123"/>
<contactref element="C1-5" pad="123"/>
<contactref element="C1-6" pad="123"/>
<contactref element="C1-7" pad="123"/>
<contactref element="C1-8" pad="123"/>
<contactref element="C1-9" pad="123"/>
<contactref element="C1-10" pad="123"/>
<contactref element="C1-12" pad="123"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
