<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.095909375" y1="16.835790625" x2="6.095909375" y2="8.07" width="0" layer="46"/>
<wire x1="6.095909375" y1="8.07" x2="7.69065" y2="6.475259375" width="0" layer="46"/>
<wire x1="7.69065" y1="6.475259375" x2="7.69065" y2="5.171640625" width="0" layer="46"/>
<wire x1="7.69065" y1="5.171640625" x2="32.03233125" y2="5.171640625" width="0" layer="46"/>
<wire x1="32.03233125" y1="5.171640625" x2="32.03233125" y2="16.835790625" width="0" layer="46"/>
<wire x1="32.03233125" y1="16.835790625" x2="6.095909375" y2="16.835790625" width="0" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SSW-103-02-S-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="con-samtec" package="SSW-103-02-S-S" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
