<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>GD</text>
<text>K4</text>
<text>P4</text>
<text>GD</text>
<text>HM</text>
<text>SL</text>
<text>UD-USB</text>
<text>compatible</text>
<text>HELPER</text>
<text>by RGB, 2019</text>
<wire x1="1" y1="34" x2="0" y2="33" width="0.1" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="33" x2="0" y2="9" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="9" x2="1" y2="8" width="0.1" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="8" x2="4" y2="8" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="4" y1="8" x2="5" y2="7" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="5" y1="7" x2="5" y2="1" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="1" x2="6" y2="0" width="0.1" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6" y1="0" x2="34" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="34" y1="0" x2="35" y2="1" width="0.1" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="35" y1="1" x2="35" y2="7" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="7" x2="36" y2="8" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="36" y1="8" x2="39" y2="8" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="8" x2="40" y2="9" width="0.1" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="40" y1="9" x2="40" y2="33" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="40" y1="33" x2="39" y2="34" width="0.1" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="39" y1="34" x2="1" y2="34" width="0.1" layer="20"/>
<text>PARTS SIDE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rgb_lib">
<packages>
<package name="M15HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HAS_LOGO_TINY">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="rgb_lib" package="M15HP" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="rgb_lib" package="HAS_LOGO_TINY" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="S">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="U">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SL">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HM">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="K4">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
