<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="55.118" x2="0" y2="-0.254" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-0.254" x2="18.034" y2="-0.254" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="18.034" y1="-0.254" x2="18.034" y2="55.118" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="18.034" y1="55.118" x2="0" y2="55.118" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-0.254" x2="0" y2="55.118" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="55.118" x2="18.034" y2="55.118" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="18.034" y1="55.118" x2="18.034" y2="-0.254" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="18.034" y1="-0.254" x2="0" y2="-0.254" width="0.4064" layer="46"/>
<text>MOSI</text>
<text>RESET</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>3.3v</text>
<text>5v</text>
<text>GND</text>
<text>(c) Dominike + CH</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ATMEL" library="con-lstb" package="MA05-2" value=""/>
<element name="ARDUINO" library="con-lstb" package="MA04-1" value=""/>
<element name="3.3V/5.0V" library="con-lstb" package="MA03-1" value=""/>
<element name="GND" library="con-lstb" package="MA03-1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="ATMEL" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="ARDUINO" pad="1"/>
<contactref element="ATMEL" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ARDUINO" pad="2"/>
<contactref element="ATMEL" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ARDUINO" pad="3"/>
<contactref element="ATMEL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ARDUINO" pad="4"/>
<contactref element="ATMEL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="3.3V/5.0V" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="3"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="GND" pad="2"/>
<contactref element="3.3V/5.0V" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="3.3V/5.0V" pad="2"/>
<contactref element="ATMEL" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
