<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="24.11" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.11" y1="0" x2="24.11" y2="18.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.11" y1="18.72" x2="0" y2="18.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="18.72" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Encoder Breakout</text>
<text>PB</text>
<text>B</text>
<text>A</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-alps">
<description>ALPS Switch from Markus Faust &amp;lt;mfaust@htwm.de&amp;gt;&lt;p&gt;
Source: EC12E.scr from eagle.support.ger on news.cadsoft.de at 08.10.2007</description>
<packages>
<package name="ALPS_EC12E_SW">
<description>ALPS rotary encoder&lt;br&gt;
EC12E series with push-on switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ENCODER" library="switch-alps" package="ALPS_EC12E_SW" value="Adafruit 377">
<attribute name="OC_NEWARK" value="74M1068"/>
<attribute name="MPN" value="EC12E2424407"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1520813"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PB" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="ENCODER" pad="E"/>
<contactref element="ENCODER" pad="C"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ENCODER" pad="D"/>
<contactref element="PB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="ENCODER" pad="A"/>
<contactref element="A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ENCODER" pad="B"/>
<contactref element="B" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
