<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="36.905" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.905" y1="0" x2="36.905" y2="29.835" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.905" y1="29.835" x2="0" y2="29.835" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.835" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SOLENOID VALVE INTERFACE 1.0</text>
<text>+12v</text>
<text>GND</text>
<text>POWER</text>
<text>SOLENOID</text>
<text>INPUT</text>
<text>www.photoduino.com</text>
<text>VALVE</text>
<hole x="33.655" y="26.67" drill="3.2"/>
<hole x="3.175" y="26.67" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="componentes">
<packages>
<package name="RCA_4UCON">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<packages>
<package name="AK500/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<packages>
<package name="TO220BH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INPUT" library="componentes" package="RCA_4UCON" value="RCA_JACK_4UCON">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VALVE" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-power" package="TO220BH" value="IRL520">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
<contactref element="INPUT" pad="BARREL"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="VALVE" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="D"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="VALVE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="INPUT" pad="SPRING"/>
<contactref element="INPUT" pad="BREAK"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
