<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="17.78" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17.78" y1="2.54" x2="17.78" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="17.78" x2="15.24" y2="20.32" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15.24" y1="20.32" x2="2.54" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="20.32" x2="0" y2="17.78" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="15.24" y="2.54" drill="3.2"/>
<text>POWERRAIL</text>
<text>POWERRAIL</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P1-13Y">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP11" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP12" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP13" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP14" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP16" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP17" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP18" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP19" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP7" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP8" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP9" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP10" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP15" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP20" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP21" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP22" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP23" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP24" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP25" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP26" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="TP11" pad="TP"/>
<contactref element="TP12" pad="TP"/>
<contactref element="TP13" pad="TP"/>
<contactref element="TP14" pad="TP"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
<contactref element="TP20" pad="TP"/>
<contactref element="TP15" pad="TP"/>
<contactref element="TP10" pad="TP"/>
<contactref element="TP25" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="TP19" pad="TP"/>
<contactref element="TP18" pad="TP"/>
<contactref element="TP17" pad="TP"/>
<contactref element="TP16" pad="TP"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
<contactref element="TP7" pad="TP"/>
<contactref element="TP8" pad="TP"/>
<contactref element="TP9" pad="TP"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="TP21" pad="TP"/>
<contactref element="TP22" pad="TP"/>
<contactref element="TP23" pad="TP"/>
<contactref element="TP24" pad="TP"/>
<contactref element="TP26" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
