<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="0" y="0" drill="3"/>
<hole x="0" y="23" drill="3"/>
<hole x="58" y="23" drill="3"/>
<hole x="58" y="0" drill="3"/>
<wire x1="0" y1="26.5" x2="58" y2="26.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="58" y1="26.5" x2="61.5" y2="23" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="61.5" y1="23" x2="61.5" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="61.5" y1="0" x2="58" y2="-3.5" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="58" y1="-3.5" x2="0" y2="-3.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-3.5" x2="-3.5" y2="0" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-3.5" y1="0" x2="-3.5" y2="23" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-3.5" y1="23" x2="0" y2="26.5" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<text>Raspberry Pi TPM 2.0 v1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="untitled">
<packages>
<package name="INFINEON_SLB9670">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Passives">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Standard 0603 Package for Resistors&lt;br/&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Standard 0603 Package for Capacitors&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Switches">
<packages>
<package name="TACT6MM">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Standard 6MM Tact Switch Package.&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA20-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Discrete_Semiconductor">
<packages>
<package name="SOD-123">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Footprint for Diodes in SOD-123 Standard.&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="REV" value="A"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="untitled" package="INFINEON_SLB9670" value="INFINEON_SLB9670"/>
<element name="R1" library="MF_Passives" package="R0603" value="4k7">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="WATTAGE" value=""/>
</element>
<element name="C1" library="MF_Passives" package="C0603" value="10n">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="DIELECTRIC" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
</element>
<element name="RESET_TPM" library="MF_Switches" package="TACT6MM" value="MF-SW-TACT-6MM">
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="MPN" value="MF-SW-TACT-6MM"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-SW-TACT-6MM"/>
</element>
<element name="R2" library="MF_Passives" package="R0603" value="4k7">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="WATTAGE" value=""/>
</element>
<element name="R3" library="MF_Passives" package="R0603" value="4k7">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="WATTAGE" value=""/>
</element>
<element name="C2" library="MF_Passives" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="DIELECTRIC" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
</element>
<element name="C3" library="MF_Passives" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="DIELECTRIC" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="MF_Discrete_Semiconductor" package="SOD-123" value="MF-DIO-SOD123-BAT42">
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="MPN" value="MF-DIO-SOD123-BAT42"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-DIO-SOD123-BAT42"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="5.0V">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="GPIO17">
<contactref element="SV2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPIO27">
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GPIO22">
<contactref element="SV2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SPI_MOSI">
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
<contactref element="SV2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SPI_MISO">
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
<contactref element="SV2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="SPI_SCLK">
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="SV2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="SV2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="GPIO6">
<contactref element="SV2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="GPIO13">
<contactref element="SV2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="GPIO19">
<contactref element="SV2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="GPIO26">
<contactref element="SV2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GPIO18">
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPIO24">
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="SV2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GPIO25">
<contactref element="SV2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="SPI_CE0">
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="SV2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="SPI_CE1">
<contactref element="SV2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="EECLK">
<contactref element="SV2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="GPIO16">
<contactref element="SV2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="GPIO20">
<contactref element="SV2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="GPIO21">
<contactref element="SV2" pad="40"/>
</signal>
<signal name="GPIO23">
<contactref element="SV2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="EEDATA">
<contactref element="SV2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="GPIO12">
<contactref element="SV2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="RESET_TPM" pad="P$3"/>
<contactref element="RESET_TPM" pad="P$4"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$22"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="25"/>
<contactref element="SV2" pad="39"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="20"/>
<contactref element="SV2" pad="30"/>
<contactref element="SV2" pad="34"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="U$1" pad="P$33"/>
<contactref element="U$1" pad="P$32"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="RESET_TPM" pad="P$1"/>
<contactref element="RESET_TPM" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="3V3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
