<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="40.005" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.005" y1="0" x2="40.64" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="40.64" y1="0.635" x2="40.64" y2="19.685" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="19.685" x2="40.015" y2="20.31" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="40.015" y1="20.31" x2="0.625" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.625" y1="20.31" x2="0" y2="19.685" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="19.685" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>yocto2 trigs
LT MT HT RS</text>
<text>47K
3904
22K
1K</text>
<text>LT
MT
HT
RS
0V</text>
<text>LT
MT
HT
RS
0V</text>
<text>v0.2</text>
<text>this side away from mainboard</text>
<text>this side facing mainboard</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ay_x">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="LOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC113" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ay_x" package="R0805" value="47K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="ay_x" package="R0805" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="ay_x" package="R0805" value="22K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="ay_x" package="R0805" value="47K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="ay_x" package="R0805" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="ay_x" package="R0805" value="22K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="ay_x" package="R0805" value="47K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="ay_x" package="R0805" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="ay_x" package="R0805" value="22K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="ay_x" package="R0805" value="47K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="ay_x" package="R0805" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="ay_x" package="R0805" value="22K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="ay_x" package="LOGO" value="LOGO"/>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC113" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC113" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC113" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC113" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC113" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC113" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC113" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC113" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC113" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="IC113" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC113" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC113" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="0V">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="IC113" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="IC113" pad="16"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="T3" pad="C"/>
<contactref element="T4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="E"/>
<contactref element="T3" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="E"/>
<contactref element="T4" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC113" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC113" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="B"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
