<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>AWR</text>
<text>CWR</text>
<text>EDL</text>
<text>RESOUT</text>
<text>ONSWA</text>
<text>MODRST</text>
<text>PSHOLD</text>
<text>VBUS_
CTRL</text>
<text>USIM</text>
<text>EXT</text>
<text>SYSCON</text>
<text>KERMIT</text>
<text>COM3</text>
<text>COM2</text>
<text>COM1</text>
<text>VREG_
USIM</text>
<text>USB+</text>
<text>USB-</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mini-pci-e">
<packages>
<package name="VITA-MINI-PCI-E">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PCIE-MINI-CONN">
<description>&lt;b&gt;MINI PCI EXPRESS CONNECTOR&lt;/b&gt; 0.8MM PITCH, 52 CIRCUIT&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/679105700_sd.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP11" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP12" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP13" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP14" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP15" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP16" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP17" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP18" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP19" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP20" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP21" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP22" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP23" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP24" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP25" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP26" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP27" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP28" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP29" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP30" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP31" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP32" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP7" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP8" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP9" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP10" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="U$1" library="mini-pci-e" package="VITA-MINI-PCI-E" value="VITA-CUSTOM"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="PCIE-MINI-CONN" value="PCIE-MINI-CONN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="USB_P">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RESOUT">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GPIO_COM1">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="PSHOLD">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="TP7" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VBUS_CTRL">
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="TP8" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="MODRST">
<contactref element="X1" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="TP9" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GPIO_COM2">
<contactref element="X1" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="TP10" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="ONSWA">
<contactref element="X1" pad="25"/>
<contactref element="U$1" pad="25"/>
<contactref element="TP11" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GPIO_COM3">
<contactref element="X1" pad="27"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="TP12" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="AWR">
<contactref element="X1" pad="31"/>
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="TP13" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="X1" pad="33"/>
<contactref element="U$1" pad="33"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="X1" pad="35"/>
<contactref element="U$1" pad="35"/>
<contactref element="X1" pad="37"/>
<contactref element="U$1" pad="37"/>
<contactref element="X1" pad="39"/>
<contactref element="U$1" pad="39"/>
<contactref element="X1" pad="41"/>
<contactref element="U$1" pad="41"/>
<contactref element="X1" pad="43"/>
<contactref element="U$1" pad="43"/>
<contactref element="X1" pad="45"/>
<contactref element="U$1" pad="45"/>
<contactref element="X1" pad="47"/>
<contactref element="U$1" pad="47"/>
<contactref element="X1" pad="49"/>
<contactref element="U$1" pad="49"/>
<contactref element="X1" pad="51"/>
<contactref element="U$1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="UART_KERMIT_RFR">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="TP14" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_KERMIT_CTS">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="TP15" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_KERMIT_TX">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="TP16" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_KERMIT_RX">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="TP17" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VREG_USIM_2P85">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="TP18" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_SYSCON_RX">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="TP19" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_SYSCON_TX">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="X1" pad="20"/>
<contactref element="TP20" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_EXT_TX">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="X1" pad="26"/>
<contactref element="TP21" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_EXT_RX">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="X1" pad="28"/>
<contactref element="TP22" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_EXT_CTS">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="X1" pad="30"/>
<contactref element="TP23" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_EXT_RFR">
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="X1" pad="32"/>
<contactref element="TP24" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="CWR">
<contactref element="U$1" pad="36"/>
<contactref element="X1" pad="36"/>
<contactref element="TP25" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_SYSCON_RFR">
<contactref element="U$1" pad="38"/>
<contactref element="X1" pad="38"/>
<contactref element="TP26" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="UART_SYSCON_CTS">
<contactref element="U$1" pad="40"/>
<contactref element="X1" pad="40"/>
<contactref element="TP27" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="NAND_EDL">
<contactref element="U$1" pad="42"/>
<contactref element="X1" pad="42"/>
<contactref element="TP28" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="USIM_CLK_CONN">
<contactref element="U$1" pad="46"/>
<contactref element="X1" pad="46"/>
<contactref element="TP29" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="USIM_DATA_CONN">
<contactref element="U$1" pad="48"/>
<contactref element="X1" pad="48"/>
<contactref element="TP30" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="USIM_RESET_CONN">
<contactref element="U$1" pad="50"/>
<contactref element="X1" pad="50"/>
<contactref element="TP31" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="USIM_DET">
<contactref element="U$1" pad="52"/>
<contactref element="X1" pad="52"/>
<contactref element="TP32" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="X1" pad="29"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="X1" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="X1" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="34"/>
<contactref element="X1" pad="34"/>
<contactref element="U$1" pad="44"/>
<contactref element="X1" pad="44"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@2"/>
</signal>
<signal name="USB_N">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
