<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="27.94" y1="22.86" x2="27.94" y2="24.87395" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="24.87395" x2="29.73605" y2="26.67" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.73605" y1="26.67" x2="36.30395" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.30395" y1="26.67" x2="38.1" y2="24.87395" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="38.1" y1="24.87395" x2="38.1" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="2.54" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="2.54" y2="20.32" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="20.32" x2="25.4" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="20.32" x2="27.94" y2="22.86" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="31.2166" y="24.0538" drill="3.2"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>BB-04</text>
<text>7003164 Assy</text>
<wire x1="34.29" y1="-1.27" x2="1.27" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<text>7003161 CB</text>
<text>Mark VII</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SL-150-1/2AA/PR">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; Sonnenschein</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD-" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD+" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G1" library="battery" package="SL-150-1/2AA/PR" value="SL-150-1/2AA/PR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD-" pad="1"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="PAD+" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
