<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="29.21" y1="0.5" x2="50.317675" y2="22.612803125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.317675" y1="22.612803125" x2="55.88" y2="36.4957875" width="0" layer="20" curve="43.667773"/>
<wire x1="0" y1="36.4957875" x2="5.56834375" y2="22.61855" width="0" layer="20" curve="43.726974"/>
<wire x1="5.56834375" y1="22.61855" x2="26.698528125" y2="0.527903125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.698528125" y1="0.527903125" x2="29.21" y2="0.5" width="0" layer="20" curve="91.272961"/>
<text>HEART CKT</text>
<wire x1="0" y1="36.4957875" x2="27.94" y2="42.41" width="0" layer="20" curve="-144.590188"/>
<wire x1="27.94" y1="42.41" x2="55.88" y2="36.4957875" width="0" layer="20" curve="-144.590188"/>
<text>Rev 8</text>
<text>Designed by: MrSwirlyEyes</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PiB_ic_microcontrollers">
<packages>
<package name="DIP794W46P254L1919H533Q14B_DIP-14_CONNECTOR">
<description>14-DIP, 2.54 mm (0.10 in) pitch, 7.94 mm (0.31 in) span, 19.19 X 6.605 X 5.33 mm body
&lt;p&gt;14-pin DIP package with 2.54 mm (0.10 in) pitch, 7.94 mm (0.31 in) span with body size 19.19 X 6.605 X 5.33 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="DIP794W46P254L1919H533Q14B">
<description>14-DIP, 2.54 mm (0.10 in) pitch, 7.94 mm (0.31 in) span, 19.19 X 6.605 X 5.33 mm body
&lt;p&gt;14-pin DIP package with 2.54 mm (0.10 in) pitch, 7.94 mm (0.31 in) span with body size 19.19 X 6.605 X 5.33 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_leds">
<packages>
<package name="LED_PTH_T-1_3/4_5MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_switches">
<packages>
<package name="SW_SLIDE_SPDT_RA_SMD_4V_300MA_6.7L-2.6W">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_resistors">
<packages>
<package name="RESAD660W45L340D190B">
<description>AXIAL Resistor, 6.6 mm pitch, 3.4 mm body length, 1.9 mm body diameter
&lt;p&gt;AXIAL Resistor package with 6.6 mm pitch, 0.45 mm lead diameter, 3.4 mm body length and 1.9 mm body diameter&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_batteries">
<packages>
<package name="BATTERY_COINCELL-20MM-PTH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_logo">
<packages>
<package name="PIB-LOGO">
</package>
<package name="MRSWIRLYEYES-LOGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED3" library="PiB_leds" package="LED_PTH_T-1_3/4_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="PiB_leds" package="LED_PTH_T-1_3/4_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="PiB_leds" package="LED_PTH_T-1_3/4_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="PiB_leds" package="LED_PTH_T-1_3/4_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED10" library="PiB_leds" package="LED_PTH_T-1_3/4_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED9" library="PiB_leds" package="LED_PTH_T-1_3/4_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="PiB_leds" package="LED_PTH_T-1_3/4_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="PiB_leds" package="LED_PTH_T-1_3/4_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="PiB_leds" package="LED_PTH_T-1_3/4_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="PiB_leds" package="LED_PTH_T-1_3/4_5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="PiB_resistors" package="RESAD660W45L340D190B" value="10K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_CFR_2013.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="DISTPN" value="10KEBK-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="10K"/>
</element>
<element name="R2" library="PiB_resistors" package="RESAD660W45L340D190B" value="10K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_CFR_2013.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="DISTPN" value="10KEBK-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="10K"/>
</element>
<element name="R1" library="PiB_resistors" package="RESAD660W45L340D190B" value="10K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_CFR_2013.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="DISTPN" value="10KEBK-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="10K"/>
</element>
<element name="R10" library="PiB_resistors" package="RESAD660W45L340D190B" value="10K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_CFR_2013.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="DISTPN" value="10KEBK-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="10K"/>
</element>
<element name="R9" library="PiB_resistors" package="RESAD660W45L340D190B" value="10K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_CFR_2013.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="DISTPN" value="10KEBK-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="10K"/>
</element>
<element name="R8" library="PiB_resistors" package="RESAD660W45L340D190B" value="10K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_CFR_2013.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="DISTPN" value="10KEBK-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="10K"/>
</element>
<element name="R7" library="PiB_resistors" package="RESAD660W45L340D190B" value="10K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_CFR_2013.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="DISTPN" value="10KEBK-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="10K"/>
</element>
<element name="R6" library="PiB_resistors" package="RESAD660W45L340D190B" value="10K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_CFR_2013.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="DISTPN" value="10KEBK-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="10K"/>
</element>
<element name="R5" library="PiB_resistors" package="RESAD660W45L340D190B" value="10K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_CFR_2013.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="DISTPN" value="10KEBK-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="10K"/>
</element>
<element name="R4" library="PiB_resistors" package="RESAD660W45L340D190B" value="10K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/throughhole/Yageo_LR_CFR_2013.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="DISTPN" value="10KEBK-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CFR-12JB-52-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="10K"/>
</element>
<element name="MCU" library="PiB_ic_microcontrollers" package="DIP794W46P254L1919H533Q14B_DIP-14_CONNECTOR" value="ATtiny84">
<attribute name="DATASHEET" value="ATTINY24A,44A,84A Complete"/>
<attribute name="DATASHEET_CONNECTOR" value="http://www.assmann-wsw.com/fileadmin/datasheets/ASS_0810_CO.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=ATTINY84A-PU-ND"/>
<attribute name="DISTLINK_CONNECTOR" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=AE9989-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="ATTINY84A-PU-ND"/>
<attribute name="DISTPN_CONNECTOR" value="AE9989-ND"/>
<attribute name="DIST_CONNECTOR" value="Digikey"/>
<attribute name="MFR" value="Microchip Technology"/>
<attribute name="MFR_CONNECTOR" value="Assmann WSW Components"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY84A-PU"/>
<attribute name="MPN_CONNECTOR" value="A 14-LC-TT"/>
<attribute name="VALUE" value="ATtiny84"/>
</element>
<element name="SW1" library="PiB_switches" package="SW_SLIDE_SPDT_RA_SMD_4V_300MA_6.7L-2.6W" value="300mA/4V">
<attribute name="CREATOR" value="MrSwirlyEyes"/>
<attribute name="DATASHEET" value="https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/APEM%20Components%20PDFs/MA_Series_.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=679-1847-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="679-1847-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="APEM Inc."/>
<attribute name="MPN" value="MA12RTR"/>
<attribute name="TESTED" value="YES"/>
</element>
<element name="BATT1" library="PiB_batteries" package="BATTERY_COINCELL-20MM-PTH" value="225mAh/3V">
<attribute name="DATASHEET" value="https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Panasonic%20Inustrial/CR_Series.pdf"/>
<attribute name="DATASHEET_CONNECTOR" value="http://www.memoryprotectiondevices.com/datasheets/BS-7-datasheet.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/panasonic-bsg/CR2032/P189-ND/31939"/>
<attribute name="DISTLINK_CONNECTOR" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/mpd-memory-protection-devices/BS-7/BS-7-ND/389447"/>
<attribute name="DISTPN" value="P189-ND"/>
<attribute name="DISTPN_CONNECTOR" value="BS-7-ND"/>
<attribute name="DIST_CONNECTOR" value="Digikey"/>
<attribute name="MFR" value="Panasonic - BSG"/>
<attribute name="MFR_CONNECTOR" value="BS-7-ND"/>
<attribute name="MPN" value="CR2032"/>
<attribute name="MPN_CONNECTOR" value="BS-7"/>
<attribute name="VALUE" value="225mAh/3V"/>
</element>
<element name="U$1" library="PiB_logo" package="PIB-LOGO" value=""/>
<element name="U$2" library="PiB_logo" package="MRSWIRLYEYES-LOGO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="MCU" pad="14"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="BATT1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$46">
</signal>
<signal name="N$47">
</signal>
<signal name="VBATT">
<contactref element="BATT1" pad="+"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED7">
<contactref element="MCU" pad="12"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="MCU" pad="13"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="MCU" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="MCU" pad="11"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED4">
<contactref element="MCU" pad="8"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED5">
<contactref element="MCU" pad="10"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED6">
<contactref element="MCU" pad="9"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED10">
<contactref element="MCU" pad="7"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED8">
<contactref element="MCU" pad="3"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED9">
<contactref element="MCU" pad="6"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="MCU" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="MCU" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="MCU" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
