<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="0" y="24.5" drill="0.8"/>
<wire x1="0" y1="-18" x2="-16" y2="-2" width="0.2032" layer="20" curve="15"/>
<wire x1="-16" y1="-2" x2="-1" y2="25" width="0.2032" layer="20" curve="10"/>
<wire x1="-1" y1="25" x2="1" y2="25" width="0.2032" layer="20" curve="-135"/>
<wire x1="1" y1="25" x2="16" y2="-2" width="0.2032" layer="20" curve="10"/>
<wire x1="16" y1="-2" x2="0" y2="-18" width="0.2032" layer="20" curve="15"/>
<hole x="0" y="15" drill="0.5"/>
<text>Copyright 2017
Herbert Pötzl</text>
<text>Licensed under
CERN OHL v1.2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0402-B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pic16f18344">
<packages>
<package name="QFN50P400X400X100-21N-NM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="coin">
<packages>
<package name="3028-W">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="spk0833lm4h">
<packages>
<package name="4X3-MEMS-NM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX70_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D6" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D7" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D8" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D9" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="pic16f18344" package="QFN50P400X400X100-21N-NM" value="PIC16F18344-NM"/>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$11" library="coin" package="3028-W" value="COINCELL-3028-W"/>
<element name="D10" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D11" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D12" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CLK" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DAT" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VCC" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="!MCL" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="spk0833lm4h" package="4X3-MEMS-NM" value="SPK0833LM4H-NM"/>
<element name="LOGO2" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX70_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="COMMON">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="RA2">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RC0">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="TP"/>
<contactref element="U$11" pad="F1"/>
<contactref element="U$11" pad="F2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ICSPDAT">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="DAT" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="ICSPCLK">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="CLK" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="!MCLR">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="!MCL" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="U$11" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RC6">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC7">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC2">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RA5">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RB5">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC5">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RC1">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC3">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RB4">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RB6">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RB7">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RC4">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
