<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="20.066" y2="0" width="0" layer="20" style="dashdot"/>
<wire x1="20.066" y1="0" x2="20.066" y2="27.9908" width="0" layer="20" style="dashdot"/>
<wire x1="20.066" y1="27.9908" x2="0" y2="27.9908" width="0" layer="20" style="dashdot"/>
<wire x1="0" y1="27.9908" x2="0" y2="0" width="0" layer="20" style="dashdot"/>
<text>1</text>
<text>S-Out</text>
<text>S-In</text>
<text>+vReg</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>+vIn</text>
<text>+vReg Out</text>
<text>Battery [2S-6S]</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>Pololu</text>
<text>D24V50F5</text>
<text>Servo PDB [v1.0]</text>
<text>www.blazefpv.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead_2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GND" library="pinhead_2" package="1X08" value="-"/>
<element name="5V" library="pinhead_2" package="1X08" value="+"/>
<element name="S1" library="pinhead_2" package="1X08" value="s"/>
<element name="S2" library="pinhead_2" package="1X08" value="s"/>
<element name="GND_BATT" library="pinhead_2" package="1X08" value="-"/>
<element name="BATT" library="pinhead_2" package="1X08" value="+"/>
<element name="V_REG_PORT" library="pinhead_2" package="1X04" value="v_reg_port"/>
<element name="PAD_BATT" library="wirepad" package="2,54/0,8" value="WIREPAD2,54/0,8"/>
<element name="PAD_GND" library="wirepad" package="2,54/0,8" value="WIREPAD2,54/0,8"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="8"/>
<contactref element="GND" pad="7"/>
<contactref element="GND" pad="6"/>
<contactref element="GND" pad="5"/>
<contactref element="GND" pad="4"/>
<contactref element="GND" pad="3"/>
<contactref element="GND" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="GND_BATT" pad="8"/>
<contactref element="GND_BATT" pad="7"/>
<contactref element="GND_BATT" pad="6"/>
<contactref element="GND_BATT" pad="5"/>
<contactref element="GND_BATT" pad="4"/>
<contactref element="GND_BATT" pad="3"/>
<contactref element="GND_BATT" pad="2"/>
<contactref element="GND_BATT" pad="1"/>
<contactref element="V_REG_PORT" pad="3"/>
<contactref element="V_REG_PORT" pad="2"/>
<contactref element="PAD_GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SN1">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SN2">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SN3">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SN4">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SN5">
<contactref element="S2" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SN6">
<contactref element="S1" pad="6"/>
<contactref element="S2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SN7">
<contactref element="S2" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SN8">
<contactref element="S1" pad="8"/>
<contactref element="S2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="BATT" pad="8"/>
<contactref element="BATT" pad="7"/>
<contactref element="BATT" pad="6"/>
<contactref element="BATT" pad="5"/>
<contactref element="BATT" pad="4"/>
<contactref element="BATT" pad="3"/>
<contactref element="BATT" pad="2"/>
<contactref element="BATT" pad="1"/>
<contactref element="V_REG_PORT" pad="4"/>
<contactref element="PAD_BATT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="V_REG_PORT" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="8"/>
<contactref element="5V" pad="7"/>
<contactref element="5V" pad="6"/>
<contactref element="5V" pad="5"/>
<contactref element="5V" pad="4"/>
<contactref element="5V" pad="3"/>
<contactref element="5V" pad="2"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
