<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="12.7" y="12.7" radius="12.7" width="0.0762" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Blinky">
<description>Generated from &lt;b&gt;Blinky.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs-replace2.ulp</description>
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CR1220-SMD">
</package>
<package name="SO08">
</package>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SWITCH_SPST_SMD_A">
<description>&lt;h3&gt;SPDT Slide Switch - SMD&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Single-pole, double-throw (SPDT) switch.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/Switches/SLIDE.pdf"&gt;Datasheet&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="Blinky" package="SO08" value="TLC555C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Blinky" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Blinky" package="C1206" value="22 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="Blinky" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CELL" library="Blinky" package="CR1220-SMD" value="CR1220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Blinky" package="R1206" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Blinky" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Blinky" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Blinky" package="C1206" value="10 nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="Blinky" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="Blinky" package="SWITCH_SPST_SMD_A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="SWCH-10651"/>
<attribute name="SF_SKU" value="COM-10860"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CELL" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="CELL" pad="+$1"/>
<contactref element="CELL" pad="+$2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
