<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-0.635" x2="53.32" y2="-0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="-0.635" x2="53.32" y2="13.005" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="13.005" x2="0" y2="13.005" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.005" x2="0" y2="-0.635" width="0" layer="20"/>
<text>PIK - QRP Labs
Filter jig - Endfire
VE3PIK 201203 v1.1 </text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>IN</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>OUT</text>
<text>GND</text>
<text>Filter Jig for
QRP Labs filters</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax-pp">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0711-821/826">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax-pp" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="SMA-142-0711-821/826">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax-pp" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="SMA-142-0711-821/826">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="P1-13" value="PTR1PAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="IN">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X2" pad="G@1"/>
<contactref element="X2" pad="G@2"/>
<contactref element="X2" pad="G@3"/>
<contactref element="X2" pad="G@4"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
