<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="43.18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="0" x2="43.18" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="17.78" x2="0" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="21.59" y="8.89" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fuse">
<description>&lt;b&gt;Fuses and Fuse Holders&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SH22,5A">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; grid 22,5 mm, isolated cap&lt;p&gt; OGN0031 8201 Schurter (Buerklin)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connectors">
<packages>
<package name="1XPAD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="F1" library="fuse" package="SH22,5A" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="J1" library="Connectors" package="1XPAD" value="1XPAD"/>
<element name="J2" library="Connectors" package="1XPAD" value="1XPAD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="+1"/>
<contactref element="J1" pad="+2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="+1"/>
<contactref element="J2" pad="+2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
