<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="71.12" y1="50.8" x2="111.74" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="111.74" y1="50.8" x2="111.74" y2="69.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="111.74" y1="69.52" x2="71.12" y2="69.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.12" y1="69.52" x2="71.12" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<text>Controller</text>
<text>Device 1</text>
<text>Device 2</text>
<text>Device 3</text>
<text>4 pin data bus distribution board ver1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-hdrs40">
<description>&lt;b&gt;Misc Connector Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt; AMP, Molex, 3M, etc&lt;p&gt;
Note: All parts use .0125" grid spacing.&lt;p&gt;&lt;h4&gt;&lt;i&gt;Copyright (C) 2004, Bob Starr (bobstarr@mindspring.com)&lt;br&gt;
Updated 01/16/2004&lt;/i&gt;&lt;/h4&gt;</description>
<packages>
<package name="MTA-100-4V">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Vertical .100" 4 pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="I2C" library="con-hdrs40" package="MTA-100-4V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CONTROLLER" library="con-hdrs40" package="MTA-100-4V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DEV1" library="con-hdrs40" package="MTA-100-4V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SER2" library="con-hdrs40" package="MTA-100-4V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="SER2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="CONTROLLER" pad="1"/>
<contactref element="DEV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SER2" pad="2"/>
<contactref element="I2C" pad="2"/>
<contactref element="CONTROLLER" pad="2"/>
<contactref element="DEV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SER2" pad="3"/>
<contactref element="I2C" pad="3"/>
<contactref element="CONTROLLER" pad="3"/>
<contactref element="DEV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SER2" pad="4"/>
<contactref element="I2C" pad="4"/>
<contactref element="CONTROLLER" pad="4"/>
<contactref element="DEV1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
