<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="32" x2="31" y2="32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="31" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="32" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31" y1="32" x2="31" y2="2" width="0" layer="20"/>
<text>8MD to HD15</text>
<text>by RGB, 2019</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rgb_lib">
<packages>
<package name="HAS_LOGO_TINY">
</package>
<package name="JC-128">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mini_din">
<packages>
<package name="M_DIN8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HD-15_M">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="mini_din" package="M_DIN8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="rgb_lib" package="HAS_LOGO_TINY" value=""/>
<element name="U$1" library="rgb_lib" package="JC-128" value="JC-128"/>
<element name="U$2" library="con-subd" package="HD-15_M" value="HD-15_M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="SH3"/>
<contactref element="X1" pad="SH1"/>
<contactref element="X1" pad="SH2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_L">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_R">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
