<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.64" y1="0.4" x2="75.64" y2="0.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.64" y1="0.4" x2="80.64" y2="5.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="80.64" y1="5.4" x2="80.64" y2="45.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.64" y1="45.4" x2="75.64" y2="50.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="75.64" y1="50.4" x2="5.64" y2="50.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.64" y1="50.4" x2="0.64" y2="45.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.64" y1="45.4" x2="0.64" y2="5.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.64" y1="5.4" x2="5.64" y2="0.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>USB test fixture</text>
<text>PTUSB1</text>
<text>PTUSB1</text>
<text>(c) 2016 Samuel Lourenço</text>
<text>Vbus</text>
<text>GND</text>
<text>Upstream</text>
<text>Downstream</text>
</plain>
<libraries>
<library name="molex-67068-xx0x">
<description>&lt;b&gt;Molex 67068-xx0x Connectors&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Version 1.0&lt;br&gt;
&amp;copy; 2016 Samuel Lourenço</description>
<packages>
<package name="67068-XX0X">
<description>&lt;b&gt;Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Type B Receptacle&lt;/b&gt; - Right Angle, with Kinked Solder Tabs&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.molex.com/pdm_docs/sd/670688000_sd.pdf"&gt;http://www.molex.com/pdm_docs/sd/670688000_sd.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="binding-post">
<description>&lt;b&gt;Binding post&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Version 1.0&lt;br&gt;
&amp;copy; 2015 Samuel Lourenço</description>
<packages>
<package name="BINDING-POST">
<description>&lt;b&gt;Binding post&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="molex-67643-xxxx">
<description>&lt;b&gt;Molex 67643-xxxx Connectors&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Version 1.0&lt;br&gt;
&amp;copy; 2016 Samuel Lourenço</description>
<packages>
<package name="67643-XXXX">
<description>&lt;b&gt;Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle&lt;/b&gt; - Right Angle, Type A&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.molex.com/pdm_docs/sd/676430910_sd.pdf"&gt;http://www.molex.com/pdm_docs/sd/676430910_sd.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_6X150_NOTEXT">
</package>
<package name="OSHW_6X100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="molex-67068-xx0x" package="67068-XX0X" value="67068-8001">
<attribute name="OC_NEWARK" value="44K0355"/>
<attribute name="MF" value="Molex"/>
<attribute name="MPN" value="67068-8001"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2293851"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="binding-post" package="BINDING-POST" value="BINDING-POST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="binding-post" package="BINDING-POST" value="BINDING-POST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="binding-post" package="BINDING-POST" value="BINDING-POST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J5" library="binding-post" package="BINDING-POST" value="BINDING-POST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J6" library="molex-67643-xxxx" package="67643-XXXX" value="67643-2911">
<attribute name="OC_NEWARK" value="29X2068"/>
<attribute name="MF" value="Molex"/>
<attribute name="MPN" value="67643-2911"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2381164"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$5" library="ohw-logo" package="OSHW_6X150_NOTEXT" value=""/>
<element name="U$6" library="ohw-logo" package="OSHW_6X100_NOTEXT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VBUS_UP">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1_1"/>
<contactref element="J2" pad="1_2"/>
<contactref element="J2" pad="1_3"/>
<contactref element="J2" pad="1_4"/>
<contactref element="J2" pad="1_5"/>
<contactref element="J2" pad="1_6"/>
<contactref element="J2" pad="1_7"/>
<contactref element="J2" pad="1_8"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBUS_DN">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1_1"/>
<contactref element="J4" pad="1_2"/>
<contactref element="J4" pad="1_3"/>
<contactref element="J4" pad="1_4"/>
<contactref element="J4" pad="1_5"/>
<contactref element="J4" pad="1_6"/>
<contactref element="J4" pad="1_7"/>
<contactref element="J4" pad="1_8"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1_1"/>
<contactref element="J3" pad="1_2"/>
<contactref element="J3" pad="1_3"/>
<contactref element="J3" pad="1_4"/>
<contactref element="J3" pad="1_5"/>
<contactref element="J3" pad="1_6"/>
<contactref element="J3" pad="1_7"/>
<contactref element="J3" pad="1_8"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1_1"/>
<contactref element="J5" pad="1_2"/>
<contactref element="J5" pad="1_3"/>
<contactref element="J5" pad="1_4"/>
<contactref element="J5" pad="1_5"/>
<contactref element="J5" pad="1_6"/>
<contactref element="J5" pad="1_7"/>
<contactref element="J5" pad="1_8"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CHA">
<contactref element="J1" pad="S1"/>
<contactref element="J6" pad="S1"/>
<contactref element="J1" pad="S2"/>
<contactref element="J6" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="D_N">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D_P">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
