<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="12.7" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="8.89" x2="11.43" y2="10.16" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="11.43" y1="10.16" x2="1.27" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="10.16" x2="0" y2="8.89" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="8.89" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="11.43" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="0" x2="12.7" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>MISO</text>
<text>SaintGimp</text>
<text>ICSP v1.0</text>
<text>SCK</text>
<text>RST</text>
<text>VCC</text>
<text>MOSI</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SaintGimp">
<description>&lt;b&gt;Saint Gimp's Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by saintgimp@hotmail.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ICSP-HEADER">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ISP1" library="SaintGimp" package="ICSP-HEADER" value="ICSP-HEADER-6"/>
<element name="J1" library="SaintGimp" package="1X03" value="PINHD-1X3"/>
<element name="J2" library="SaintGimp" package="1X03" value="PINHD-1X3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
