<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="38.1" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.1" x2="50.8" y2="38.1" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="38.1" x2="50.8" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<text>Place Any Required Markings in This Area</text>
<text>Board Stackup</text>
<text>TOP COPPER (1 Oz)</text>
<text>BOTTOM COPPER (1 Oz)</text>
<text>FR4 Material (0.062")</text>
<text>On bottom side</text>
<text>MouldyRF</text>
<text>Colin
O'Flynn</text>
<text>MRFV-1</text>
<text>RoHS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-coax">
<packages>
<package name="J502-ND-142-0701-801/806">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="DIODE-1N4001">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="drilegend">
<packages>
<package name="DRILEGEND">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$3" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$5" library="adafruit" package="R1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$6" library="adafruit" package="R1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$7" library="adafruit" package="R1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$8" library="adafruit" package="R1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$9" library="SparkFun" package="DIODE-1N4001" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$10" library="linear" package="TO220V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DRILEGEND" library="drilegend" package="DRILEGEND" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="LINE">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
<contactref element="E$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E$1" pad="G@1"/>
<contactref element="E$1" pad="G@2"/>
<contactref element="E$2" pad="G@2"/>
<contactref element="E$2" pad="G@1"/>
<contactref element="E$2" pad="G@3"/>
<contactref element="E$2" pad="G@4"/>
<contactref element="E$1" pad="G@3"/>
<contactref element="E$1" pad="G@4"/>
<contactref element="E$3" pad="G@2"/>
<contactref element="E$3" pad="G@1"/>
<contactref element="E$3" pad="G@4"/>
<contactref element="E$3" pad="G@3"/>
<contactref element="E$10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$10" pad="1"/>
<contactref element="E$9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="S$10">
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
<signal name="S$13">
</signal>
<signal name="S$14">
</signal>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$24">
</signal>
<signal name="S$26">
</signal>
<signal name="S$28">
</signal>
<signal name="S$25">
</signal>
<signal name="S$27">
</signal>
<signal name="S$23">
<contactref element="E$10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$33">
</signal>
<signal name="S$34">
</signal>
<signal name="S$35">
</signal>
<signal name="S$36">
</signal>
<signal name="S$37">
</signal>
<signal name="S$38">
</signal>
<signal name="S$39">
</signal>
<signal name="S$40">
</signal>
<signal name="S$41">
</signal>
<signal name="S$42">
</signal>
<signal name="S$43">
</signal>
<signal name="S$44">
</signal>
<signal name="S$45">
</signal>
<signal name="S$47">
</signal>
<signal name="S$48">
</signal>
<signal name="S$49">
</signal>
<signal name="S$50">
</signal>
<signal name="S$51">
</signal>
<signal name="S$56">
</signal>
<signal name="S$59">
</signal>
<signal name="S$61">
</signal>
<signal name="S$63">
</signal>
<signal name="S$55">
</signal>
<signal name="S$58">
</signal>
<signal name="S$60">
</signal>
<signal name="S$62">
</signal>
<signal name="S$64">
</signal>
<signal name="S$66">
</signal>
<signal name="S$53">
</signal>
<signal name="S$67">
</signal>
<signal name="S$68">
</signal>
<signal name="S$69">
</signal>
<signal name="S$70">
</signal>
<signal name="S$52">
</signal>
<signal name="S$71">
</signal>
<signal name="S$72">
</signal>
<signal name="S$73">
</signal>
<signal name="S$74">
</signal>
<signal name="TEST">
</signal>
<signal name="S$75">
</signal>
<signal name="S$65">
</signal>
<signal name="S$76">
</signal>
<signal name="S$46">
</signal>
<signal name="S$77">
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="S$16">
</signal>
<signal name="S$17">
</signal>
<signal name="S$18">
</signal>
<signal name="S$19">
</signal>
<signal name="S$21">
</signal>
<signal name="S$22">
</signal>
<signal name="S$29">
</signal>
<signal name="S$54">
</signal>
<signal name="S$57">
</signal>
<signal name="S$78">
</signal>
<signal name="S$79">
</signal>
<signal name="S$20">
</signal>
<signal name="S$80">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="S$81">
</signal>
<signal name="S$32">
</signal>
<signal name="S$82">
</signal>
<signal name="S$31">
</signal>
<signal name="S$83">
</signal>
<signal name="S$30">
</signal>
<signal name="S$84">
</signal>
<signal name="S$85">
</signal>
<signal name="S$86">
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="E$9" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
