<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="64.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.5" y1="0" x2="64.5" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.5" y1="16.5" x2="0" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.5" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>D1</text>
<text>David Fleener BLF Contest 2016 www.budgetlightforum.com</text>
<text>B+</text>
<text>B-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="C_0603">
<packages>
<package name="CAPC1608X90N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SOD-323">
<packages>
<package name="SOD-323">
</package>
</packages>
</library>
<library name="C_0805">
<packages>
<package name="CAPC2013X94N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R_0603">
<packages>
<package name="RESC1608X60N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="AMC7135_CC_regulator">
<packages>
<package name="AMC7135_CC_REGULATOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Cree_XP">
<packages>
<package name="XP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATtiny25.ssh">
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="C_0603" package="CAPC1608X90N" value="1nF">
<attribute name="MPN" value="06031C102JAT2A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1740627"/>
<attribute name="VOLTAGERATING" value="100V"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="AVX"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96M1234"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="SOD-323" package="SOD-323" value="SOD-323"/>
<element name="OTC" library="C_0805" package="CAPC2013X94N" value="10pF">
<attribute name="MPN" value="08051A100JAT2A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="499158"/>
<attribute name="VOLTAGERATING" value="100V"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="AVX"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96K4767"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±5%"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="R_0603" package="RESC1608X60N" value="10K Ohms">
<attribute name="MPN" value="CPF0603B10KE1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1697388"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Tyco"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="20R0837"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="0.1%"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.063W"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="R_0603" package="RESC1608X60N" value="10K Ohms">
<attribute name="MPN" value="CPF0603B10KE1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1697388"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Tyco"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="20R0837"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="0.1%"/>
<attribute name="WATTAGE" value="0.063W"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$10" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$11" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$12" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$13" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$14" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$15" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$16" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$17" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$18" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$19" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$2" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$20" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$21" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$22" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="XP2" library="Cree_XP" package="XP" value="CREE_XP"/>
<element name="XP6" library="Cree_XP" package="XP" value="CREE_XP"/>
<element name="XP5" library="Cree_XP" package="XP" value="CREE_XP"/>
<element name="XP4" library="Cree_XP" package="XP" value="CREE_XP"/>
<element name="XP3" library="Cree_XP" package="XP" value="CREE_XP"/>
<element name="XP1" library="Cree_XP" package="XP" value="CREE_XP"/>
<element name="U$3" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$5" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$6" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$7" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$8" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U$9" library="AMC7135_CC_regulator" package="AMC7135_CC_REGULATOR" value="AMC7135_CC_REGULATOR"/>
<element name="U1" library="ATtiny25.ssh" package="SOIC127P600X175-8N" value="ATTINY25-20SSU">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY25-20SSU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1636951"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68T3605"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="V_DIV">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PIN6">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="VDD"/>
<contactref element="U$2" pad="VDD"/>
<contactref element="U$3" pad="VDD"/>
<contactref element="U$13" pad="VDD"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND3"/>
<contactref element="U$2" pad="GND1"/>
<contactref element="U$2" pad="GND2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND3"/>
<contactref element="U$3" pad="GND1"/>
<contactref element="U$3" pad="GND2"/>
<contactref element="U$3" pad="GND3"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="GND1"/>
<contactref element="U$5" pad="GND2"/>
<contactref element="U$5" pad="GND3"/>
<contactref element="U$6" pad="GND1"/>
<contactref element="U$6" pad="GND2"/>
<contactref element="U$6" pad="GND3"/>
<contactref element="U$7" pad="GND1"/>
<contactref element="U$7" pad="GND2"/>
<contactref element="U$7" pad="GND3"/>
<contactref element="U$10" pad="GND1"/>
<contactref element="U$10" pad="GND2"/>
<contactref element="U$10" pad="GND3"/>
<contactref element="U$9" pad="GND1"/>
<contactref element="U$9" pad="GND2"/>
<contactref element="U$9" pad="GND3"/>
<contactref element="U$8" pad="GND1"/>
<contactref element="U$8" pad="GND2"/>
<contactref element="U$8" pad="GND3"/>
<contactref element="U$18" pad="GND1"/>
<contactref element="U$18" pad="GND2"/>
<contactref element="U$18" pad="GND3"/>
<contactref element="U$19" pad="GND1"/>
<contactref element="U$19" pad="GND2"/>
<contactref element="U$19" pad="GND3"/>
<contactref element="U$22" pad="GND1"/>
<contactref element="U$22" pad="GND2"/>
<contactref element="U$22" pad="GND3"/>
<contactref element="U$17" pad="GND1"/>
<contactref element="U$17" pad="GND2"/>
<contactref element="U$17" pad="GND3"/>
<contactref element="U$20" pad="GND1"/>
<contactref element="U$20" pad="GND2"/>
<contactref element="U$20" pad="GND3"/>
<contactref element="U$21" pad="GND1"/>
<contactref element="U$21" pad="GND2"/>
<contactref element="U$21" pad="GND3"/>
<contactref element="U$13" pad="GND1"/>
<contactref element="U$13" pad="GND2"/>
<contactref element="U$13" pad="GND3"/>
<contactref element="U$12" pad="GND1"/>
<contactref element="U$12" pad="GND2"/>
<contactref element="U$12" pad="GND3"/>
<contactref element="U$11" pad="GND1"/>
<contactref element="U$11" pad="GND2"/>
<contactref element="U$11" pad="GND3"/>
<contactref element="U$14" pad="GND1"/>
<contactref element="U$14" pad="GND2"/>
<contactref element="U$14" pad="GND3"/>
<contactref element="U$15" pad="GND1"/>
<contactref element="U$15" pad="GND2"/>
<contactref element="U$15" pad="GND3"/>
<contactref element="U$16" pad="GND1"/>
<contactref element="U$16" pad="GND2"/>
<contactref element="U$16" pad="GND3"/>
<contactref element="OTC" pad="1"/>
<contactref element="XP2" pad="THERMAL"/>
<contactref element="XP6" pad="THERMAL"/>
<contactref element="XP5" pad="THERMAL"/>
<contactref element="XP4" pad="THERMAL"/>
<contactref element="XP3" pad="THERMAL"/>
<contactref element="XP1" pad="THERMAL"/>
</signal>
<signal name="LED-">
<contactref element="U$1" pad="OUT"/>
<contactref element="U$2" pad="OUT"/>
<contactref element="U$3" pad="OUT"/>
<contactref element="U$10" pad="OUT"/>
<contactref element="U$9" pad="OUT"/>
<contactref element="U$8" pad="OUT"/>
<contactref element="U$6" pad="OUT"/>
<contactref element="U$7" pad="OUT"/>
<contactref element="U$5" pad="OUT"/>
<contactref element="U$17" pad="OUT"/>
<contactref element="U$20" pad="OUT"/>
<contactref element="U$21" pad="OUT"/>
<contactref element="U$22" pad="OUT"/>
<contactref element="U$19" pad="OUT"/>
<contactref element="U$18" pad="OUT"/>
<contactref element="U$11" pad="OUT"/>
<contactref element="U$12" pad="OUT"/>
<contactref element="U$13" pad="OUT"/>
<contactref element="U$14" pad="OUT"/>
<contactref element="U$15" pad="OUT"/>
<contactref element="U$16" pad="OUT"/>
<contactref element="XP1" pad="NEGATIVE"/>
<contactref element="XP1" pad="NEGATIVE1"/>
<contactref element="XP3" pad="NEGATIVE"/>
<contactref element="XP3" pad="NEGATIVE1"/>
<contactref element="XP4" pad="NEGATIVE"/>
<contactref element="XP4" pad="NEGATIVE1"/>
<contactref element="XP5" pad="NEGATIVE"/>
<contactref element="XP5" pad="NEGATIVE1"/>
<contactref element="XP6" pad="NEGATIVE"/>
<contactref element="XP6" pad="NEGATIVE1"/>
<contactref element="XP2" pad="NEGATIVE"/>
<contactref element="XP2" pad="NEGATIVE1"/>
</signal>
<signal name="PIN5">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U$17" pad="VDD"/>
</signal>
<signal name="PIN3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U$15" pad="VDD"/>
<contactref element="U$14" pad="VDD"/>
<contactref element="U$16" pad="VDD"/>
<contactref element="U$11" pad="VDD"/>
<contactref element="U$12" pad="VDD"/>
<contactref element="U$7" pad="VDD"/>
<contactref element="U$6" pad="VDD"/>
<contactref element="U$5" pad="VDD"/>
<contactref element="U$10" pad="VDD"/>
<contactref element="U$9" pad="VDD"/>
<contactref element="U$8" pad="VDD"/>
<contactref element="U$18" pad="VDD"/>
<contactref element="U$19" pad="VDD"/>
<contactref element="U$22" pad="VDD"/>
<contactref element="U$21" pad="VDD"/>
<contactref element="U$20" pad="VDD"/>
</signal>
<signal name="LVP">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="OTC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED+">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="P$1"/>
<contactref element="XP2" pad="POSITIVE"/>
<contactref element="XP2" pad="POSITIVE1"/>
<contactref element="XP6" pad="POSITIVE"/>
<contactref element="XP6" pad="POSITIVE1"/>
<contactref element="XP5" pad="POSITIVE"/>
<contactref element="XP5" pad="POSITIVE1"/>
<contactref element="XP4" pad="POSITIVE"/>
<contactref element="XP4" pad="POSITIVE1"/>
<contactref element="XP3" pad="POSITIVE"/>
<contactref element="XP3" pad="POSITIVE1"/>
<contactref element="XP1" pad="POSITIVE"/>
<contactref element="XP1" pad="POSITIVE1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="VIN+">
<contactref element="D1" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
