<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="70.465" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.465" y1="0" x2="70.465" y2="58.725" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.465" y1="58.725" x2="0" y2="58.725" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="58.725" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>BOOST_SWITCHING</text>
<text>RADIO_PROGRAMMER</text>
<text>SPI_PROGRAMMER</text>
<text>LAUNCHPAD</text>
<text>Vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>test</text>
<text>rst</text>
<text>Vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>test</text>
<text>rst</text>
<text>Vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>test</text>
<text>rst</text>
<text>Vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>test</text>
<text>rst</text>
<text>Vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>test</text>
<text>rst</text>
<text>Vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>test</text>
<text>rst</text>
<text>Vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>test</text>
<text>rst</text>
<text>Vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>test</text>
<text>rst</text>
<text>Multi-connection 430 Programmer with Radio</text>
<text>Multi-connection 430 Programmer with Radio</text>
<text>SSI-Racing Open Hardware</text>
<text>cc2500 Radio</text>
<text>cc2500 Radio</text>
<text>SSI-Racing Open Hardware</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SSIRacing">
<packages>
<package name="HEADER_050-127">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA10-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PROG1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="Program">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA03-1" value="SW Test">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA03-1" value="SW RST">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV6" library="con-lstb" package="MA10-1" value="430_launchpad">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV7" library="con-lstb" package="MA10-1" value="430_launch_2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PROG2" library="con-lstb" package="MA06-1" value="Program">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PROG3" library="con-lstb" package="MA06-1" value="Program">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$10" library="SSIRacing" package="HEADER_050-127" value="HEADER_050_127"/>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PROG1" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="10"/>
<contactref element="PROG2" pad="2"/>
<contactref element="PROG3" pad="2"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="U$10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="PROG1" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="PROG2" pad="1"/>
<contactref element="PROG3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET_430">
<contactref element="PROG1" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="PROG2" pad="4"/>
<contactref element="PROG3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TEST_430">
<contactref element="PROG1" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="PROG2" pad="3"/>
<contactref element="PROG3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TEST_430_2">
<contactref element="PROG1" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="PROG2" pad="5"/>
<contactref element="PROG3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RESET_430_2">
<contactref element="PROG1" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="PROG2" pad="6"/>
<contactref element="PROG3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RESET_B">
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="6"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="TEST_B">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="7"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VCPU">
<contactref element="U$10" pad="1"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="SCREW2">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="SO1">
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCLK1">
<contactref element="U$10" pad="3"/>
<contactref element="SV6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SI1">
<contactref element="U$10" pad="4"/>
<contactref element="SV7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CS1">
<contactref element="U$10" pad="8"/>
<contactref element="SV7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GDO01">
<contactref element="SV7" pad="9"/>
<contactref element="U$10" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
