<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.62" y1="16.51" x2="58.4" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.4" y1="16.51" x2="58.4" y2="63.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.4" y1="63.17" x2="7.62" y2="63.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="63.17" x2="7.62" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<text>vcc</text>
<text>vcc</text>
<text>vcc</text>
<text>vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>gnd</text>
<text>gnd</text>
<text>gnd</text>
<text>gnd</text>
<text>Vem_gnd</text>
<text>Vin_base</text>
<text>Vcol_drop</text>
<text>col</text>
<text>base</text>
<text>emm</text>
<text>Vin</text>
<text>Vcol</text>
<text>GearsNGenes, LLC.:</text>
<text>NPN Transistor Analysis Unit</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MG-Eagle_v1">
<packages>
<package name="1X02">
</package>
<package name="1X05">
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="2X3">
</package>
<package name="AXIAL-0.5">
<description>1/2W Resistor, 0.5" wide&lt;p&gt;

Yageo CFR series &lt;a href="http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf"&gt;http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="MG-Eagle_v1" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="MG-Eagle_v1" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="MG-Eagle_v1" package="1X04" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-09696"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J9" library="MG-Eagle_v1" package="1X04" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-09696"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="MG-Eagle_v1" package="2X3" value="FEMALE 2x3">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
</element>
<element name="R1" library="MG-Eagle_v1" package="AXIAL-0.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="MG-Eagle_v1" package="AXIAL-0.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="MG-Eagle_v1" package="AXIAL-0.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J10" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J11" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J12" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J13" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="J13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="4"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="3"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="J9" pad="4"/>
<contactref element="J9" pad="3"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
<contactref element="J12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="J13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCOL">
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="J11" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
