<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.0254" y1="0" x2="9.1694" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.1694" y1="0" x2="9.1694" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.1694" y1="6.35" x2="-0.0254" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.0254" y1="6.35" x2="-0.0254" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Back Bottom 2134</text>
<text>Paterson Tech v1.0</text>
<text>Paterson Tech v1.0</text>
<text>Panel Bottom 2134</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Connectors">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CONN-1.27X2-14">
<description>&lt;b&gt;1.27mm Dual Row header&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="Connectors" package="CONN-1.27X2-14" value="CONN-14-1.27X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
