<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="38.1" y1="-2.54" x2="38.1" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="36.83" x2="11.43" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="-2.54" x2="38.1" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
<hole x="12.7" y="-1.27" drill="1.5"/>
<hole x="36.83" y="-1.27" drill="1.5"/>
<hole x="36.83" y="35.56" drill="1.5"/>
<hole x="12.7" y="35.56" drill="1.5"/>
<text>S</text>
<text>U</text>
<text>D</text>
<text>L</text>
<text>R</text>
<text>GND</text>
<wire x1="15.24" y1="36.83" x2="11.43" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="36.83" x2="34.29" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="36.83" x2="33.02" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="35.56" x2="16.51" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="35.56" x2="15.24" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-tact">
<description>&lt;b&gt;Diptronics THMD &amp; SMD tact switches&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;DTS-3: 3.5x6mm THMD tact switch
&lt;li&gt;DTS-6, DTS-64: 6x6mm THMD tact switch
&lt;li&gt;DTSM-3: 3.5x6mm SMD tact switch
&lt;li&gt;DTSM-6, DTSM-64: 6x6mm SMD tact switch
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Doublecheck before using!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="DTS-6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S5" library="switch-tact" package="DTS-6" value="DTS-6"/>
<element name="S6" library="switch-tact" package="DTS-6" value="DTS-6"/>
<element name="S7" library="switch-tact" package="DTS-6" value="DTS-6"/>
<element name="S8" library="switch-tact" package="DTS-6" value="DTS-6"/>
<element name="S9" library="switch-tact" package="DTS-6" value="DTS-6"/>
<element name="DU" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DD" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DL" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DR" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DU1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="DD">
<contactref element="S6" pad="3"/>
<contactref element="S6" pad="4"/>
<contactref element="DD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DU">
<contactref element="S7" pad="3"/>
<contactref element="S7" pad="4"/>
<contactref element="DU" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DR">
<contactref element="S8" pad="3"/>
<contactref element="S8" pad="4"/>
<contactref element="DR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DL">
<contactref element="S9" pad="3"/>
<contactref element="S9" pad="4"/>
<contactref element="DL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="S9" pad="1"/>
<contactref element="S8" pad="1"/>
<contactref element="S7" pad="1"/>
<contactref element="S6" pad="1"/>
<contactref element="S9" pad="2"/>
<contactref element="S8" pad="2"/>
<contactref element="S7" pad="2"/>
<contactref element="S6" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="DU1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S">
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="S5" pad="4"/>
<contactref element="S" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
