<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40.894" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.894" y1="0" x2="41.148" y2="51.054" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.148" y1="51.054" x2="0" y2="51.054" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="51.054" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Beagle</text>
<text>V</text>
<text>(C) 2021 John 'Warthog9' Hawley
CC-BY-SA 4.0
http://github.com/warthog9/beaglev-chewtoy
v1</text>
<text>chew toy</text>
<text>5V</text>
<text>3.3V</text>
<text>48/SCA</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>47/SCL</text>
<text>46</text>
<text>44</text>
<text>22</text>
<text>20</text>
<text>3.3V</text>
<text>18/MOSI</text>
<text>16/MISO</text>
<text>12/SCLK</text>
<text>GND</text>
<text>9</text>
<text>8</text>
<text>6</text>
<text>5/PWM1</text>
<text>3</text>
<text>1</text>
<text>GND</text>
<text>14/TX</text>
<text>13/RX</text>
<text>45</text>
<text>GND</text>
<text>21</text>
<text>19</text>
<text>GND</text>
<text>17</text>
<text>15/CS0</text>
<text>11/CS1</text>
<text>10</text>
<text>GND</text>
<text>7/PWM0</text>
<text>GND</text>
<text>4</text>
<text>2</text>
<text>0</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Pin Headers - Clean">
<packages>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="2X20-BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BEAGLEVSIDE" library="Pin Headers - Clean" package="2X20" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HATSIDE" library="adafruit" package="2X20-BIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FAN" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="3.3V">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="1"/>
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="17"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="1"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="17"/>
</signal>
<signal name="GPIO48/SDA">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="3"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO47/SCL">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="5"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO46">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="7"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO44">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="11"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPIO22">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="13"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GPIO20">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="15"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="15"/>
</signal>
<signal name="GPIO18/MOSI">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="19"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="19"/>
</signal>
<signal name="GPIO16/MISO">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="21"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="21"/>
</signal>
<signal name="GPIO12/SCLK">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="23"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="23"/>
</signal>
<signal name="GPIO9">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="27"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="27"/>
</signal>
<signal name="GPIO8">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="29"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="29"/>
</signal>
<signal name="GPIO6">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="31"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="31"/>
</signal>
<signal name="GPIO5/PWM">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="33"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="33"/>
</signal>
<signal name="GPIO3">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="35"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="35"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="37"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="37"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="2"/>
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="4"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="2"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="4"/>
<contactref element="FAN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="6"/>
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="9"/>
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="25"/>
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="39"/>
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="14"/>
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="20"/>
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="30"/>
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="34"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="6"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="9"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="25"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="39"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="14"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="20"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="30"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="34"/>
<contactref element="FAN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO14/TX">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="8"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIO13/RX">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="10"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GPIO45">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="12"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPIO21">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="16"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GPIO19">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="18"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GPIO17">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="22"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="22"/>
</signal>
<signal name="GPIO15/CS0">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="24"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="24"/>
</signal>
<signal name="GPIO11/CS1">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="26"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="26"/>
</signal>
<signal name="GPIO10">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="28"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="28"/>
</signal>
<signal name="GPIO7/PWM">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="32"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="32"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="36"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="36"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="38"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="38"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="BEAGLEVSIDE" pad="40"/>
<contactref element="HATSIDE" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
