<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="10.16" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="10.16" y2="10.16" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="10.16" x2="10.16" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>Oxford HelioxVL
Carlos Kometter
Feldman Lab</text>
<text>rev. A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ckometter">
<description>&lt;h2&gt;AD622 (AD622A NZ|RZ, AD622B NZ|RZ), AD623 (AD623A NZ|RZ|RMZ, AD623B NZ|RZ)&lt;br /&gt;
8-Lead DIP|SOIC|MSOP&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier, Dual Supply (AD622) / Single Supply (AD623)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Author: Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer&lt;br /&gt;
HHN Hochschule Heilbronn, rainer.bayer@hs-heilbronn.de&lt;br /&gt;
Ingenieurbüro ing-rb, mail@ing-rb.de&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="VIA_W_PAD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="ckometter" package="VIA_W_PAD" value=""/>
</elements>
<signals>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
