<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>AR</text>
<text>VIN</text>
<text>FTDI</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6 </text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>SCL</text>
<text>MO</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="33.274" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.274" y1="0" x2="33.274" y2="23.114" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.274" y1="23.114" x2="0" y2="23.114" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23.114" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>REG</text>
<text>VIN</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>DTR</text>
<text>DTR</text>
<text>ANT</text>
<text>FLASH</text>
<text>MI</text>
<text>SK</text>
<text>~</text>
<text>~</text>
<text>~</text>
<text>~</text>
<text>~</text>
<text>~</text>
<text>SDA</text>
<text>MOTEINO</text>
<text>MEM</text>
<text>RFM92-98</text>
<text>ATMEGA
328P</text>
<text>ANT</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>NSS</text>
<text>SCK</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>GND</text>
<text>RFM69HCW/CW</text>
<text>3</text>
<text>3</text>
<text>v</text>
<text>3</text>
<text>3</text>
<text>v</text>
<text>.com</text>
<text>3</text>
<text>v</text>
<text>3</text>
<text>R6</text>
<text>R6</text>
<text>RFM12B</text>
<text>RF modules:</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="RESONATOR-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LowPowerLab">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
<package name="0603-CAP">
</package>
<package name="0603-RES">
</package>
<package name="0805-CAP">
</package>
<package name="0603-LED">
</package>
<package name="RFM12B-ANTENNA">
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; Fits JEDEC packages (narrow SOIC-8)</description>
</package>
<package name="FIDUCIAL_1.5MM">
</package>
<package name="RFM95_LONGER">
</package>
<package name="LOGO_LOWPOWERLAB">
</package>
<package name="1X13_THINRINGS">
</package>
<package name="U.FL">
</package>
<package name="1X06_NS_THINRINGS">
</package>
<package name="RFM12B-MINPADS">
</package>
<package name="1X03_NS_THINRINGS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="XTAL1" library="SparkFun" package="RESONATOR-SMD" value="16 MHz"/>
<element name="MCP1703" library="linear" package="SOT23" value="MCP1703CB"/>
<element name="ATMEGA328" library="LowPowerLab" package="TQFP32-08" value="ATMega-328"/>
<element name="C5" library="LowPowerLab" package="0603-CAP" value="0.1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="LowPowerLab" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="LowPowerLab" package="0603-CAP" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="LowPowerLab" package="0603-CAP" value="0.1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="LowPowerLab" package="0603-CAP" value="1u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="LowPowerLab" package="0805-CAP" value="10u"/>
<element name="LED" library="LowPowerLab" package="0603-LED" value="LED0603"/>
<element name="R2" library="LowPowerLab" package="0603-RES" value="1k5"/>
<element name="U$1" library="LowPowerLab" package="RFM12B-ANTENNA" value="RFM12B_ANTENNA&quot;&quot;"/>
<element name="W25X40CLSNIG-ND" library="LowPowerLab" package="SO08" value="AT25F512BJEDEC_3.9MM"/>
<element name="U$5" library="LowPowerLab" package="FIDUCIAL_1.5MM" value="FIDUCIAL1.5MM"/>
<element name="U$6" library="LowPowerLab" package="FIDUCIAL_1.5MM" value="FIDUCIAL1.5MM"/>
<element name="U$2" library="LowPowerLab" package="RFM95_LONGER" value="RFM95LONGER"/>
<element name="U$3" library="LowPowerLab" package="LOGO_LOWPOWERLAB" value=""/>
<element name="ANALOGSIDE1" library="LowPowerLab" package="1X13_THINRINGS" value="HDR_13PINTHIN_RINGS"/>
<element name="ANALOGSIDE2" library="LowPowerLab" package="1X13_THINRINGS" value="HDR_13PINTHIN_RINGS"/>
<element name="U$4" library="LowPowerLab" package="U.FL" value="U.FL"/>
<element name="FTDI" library="LowPowerLab" package="1X06_NS_THINRINGS" value="HDR_6PINTHINRINGS"/>
<element name="U$8" library="LowPowerLab" package="RFM12B-MINPADS" value="RFM12B_MINPADS"/>
<element name="C6" library="LowPowerLab" package="0603-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="U$7" library="LowPowerLab" package="1X03_NS_THINRINGS" value="HDR_3PINTHINRINGS"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="XTAL1" pad="2"/>
<contactref element="MCP1703" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA328" pad="3"/>
<contactref element="ATMEGA328" pad="21"/>
<contactref element="ATMEGA328" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="MINUS"/>
<contactref element="W25X40CLSNIG-ND" pad="4_GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND1"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="13"/>
<contactref element="U$4" pad="GND2"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="GND"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D10_SS">
<contactref element="ATMEGA328" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="NSS"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="4"/>
<contactref element="U$8" pad="SEL"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ATMEGA328" pad="29"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="13"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="XTAL1" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA328" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="XTAL1" pad="3"/>
<contactref element="ATMEGA328" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="ATMEGA328" pad="20"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWR">
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="MCP1703" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA328" pad="6"/>
<contactref element="ATMEGA328" pad="18"/>
<contactref element="ATMEGA328" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="W25X40CLSNIG-ND" pad="7_HOLD"/>
<contactref element="W25X40CLSNIG-ND" pad="8_VCC"/>
<contactref element="W25X40CLSNIG-ND" pad="3_WP"/>
<contactref element="U$2" pad="3.3V"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="11"/>
<contactref element="U$8" pad="VDD"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="ATMEGA328" pad="13"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="ATMEGA328" pad="12"/>
<contactref element="W25X40CLSNIG-ND" pad="1_CS"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="ATMEGA328" pad="10"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="ATMEGA328" pad="9"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="ATMEGA328" pad="2"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="ATMEGA328" pad="1"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D1_TX">
<contactref element="ATMEGA328" pad="31"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="10"/>
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D0_RX">
<contactref element="ATMEGA328" pad="30"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="9"/>
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="ATMEGA328" pad="19"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A4_SDA">
<contactref element="ATMEGA328" pad="27"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="ATMEGA328" pad="26"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="ATMEGA328" pad="25"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="ATMEGA328" pad="24"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="ATMEGA328" pad="23"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="ATMEGA328" pad="32"/>
<contactref element="U$2" pad="DIO0"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="12"/>
<contactref element="U$8" pad="IRQ"/>
</signal>
<signal name="D11_MOSI">
<contactref element="ATMEGA328" pad="15"/>
<contactref element="W25X40CLSNIG-ND" pad="5_SI"/>
<contactref element="U$2" pad="MOSI"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="3"/>
<contactref element="U$8" pad="SDI/MOSI"/>
</signal>
<signal name="D12_MISO">
<contactref element="ATMEGA328" pad="16"/>
<contactref element="W25X40CLSNIG-ND" pad="2_SO"/>
<contactref element="U$2" pad="MISO"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="SDO/MISO"/>
</signal>
<signal name="D13_SCK">
<contactref element="ATMEGA328" pad="17"/>
<contactref element="W25X40CLSNIG-ND" pad="6_SCK"/>
<contactref element="U$2" pad="SCK"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="ATMEGA328" pad="22"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A5_SCL">
<contactref element="ATMEGA328" pad="28"/>
<contactref element="ANALOGSIDE1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="ATMEGA328" pad="11"/>
<contactref element="ANALOGSIDE2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="PLUS"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="ANT"/>
<contactref element="U$4" pad="SIGNAL"/>
<contactref element="U$8" pad="ANT"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="MCP1703" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
