<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.762" y1="29.972" x2="14.91" y2="29.972" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="29.972" x2="14.91" y2="46.218" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="46.218" x2="0.762" y2="46.218" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.762" y1="46.218" x2="0.762" y2="29.972" width="0" layer="20"/>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>Pwr</text>
<text>Vup</text>
<text>Vdn</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="52745-0690">
<description>&lt;b&gt;FFC/FPC&lt;/b&gt;-to-Board  0.50mm (.020") SMT Top Contact&lt;p&gt;
Right Angle, ZIF, Style Receptacle 52745 / 52435&lt;br&gt;
Source: http://www.molex.com/product/ffc/52745.html</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X2" library="con-molex" package="52745-0690" value="52745-0690">
<attribute name="OC_NEWARK" value="92M6374"/>
<attribute name="MPN" value="52745-0690"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
