<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="59.944" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.944" y1="0" x2="59.944" y2="56.388" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.944" y1="56.388" x2="0" y2="56.388" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="56.388" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>IN</text>
<text>GND</text>
<text>OUT</text>
<text>LED</text>
<text>GND</text>
<text>9v</text>
<text>Johnny Fever Deluxe OD
KO Amps v1.1 2021</text>
<text>BOOGER</text>
</plain>
<libraries>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="080_035_1">
<description>&lt;b&gt;8mm diameter, 3.5mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="050X030_025">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 2.5mm lead spacing
&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
<package name="BOX_BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<packages>
<package name="M9040P">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TY-141P">
<packages>
<package name="XFMR_TY-141P">
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="UNLABELED">
</package>
<package name="GROUND">
<description>Square shaped GROUND pad</description>
</package>
<package name="OCTO">
<description>Octogon shaped IN pad</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BASS" library="potentiometers" package="16MM" value="10ka">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitors-elec" package="063_025" value="47uf"/>
<element name="C10" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100uf"/>
<element name="C11" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100uf"/>
<element name="C12" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100uf"/>
<element name="C13" library="capacitors-film" package="050X030_025" value="330p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="1n"/>
<element name="C15" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="22n"/>
<element name="C16" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="330n"/>
<element name="C17" library="capacitors-elec" package="080_035_1" value="330uf"/>
<element name="C18" library="capacitors-elec" package="063_025" value="10uf"/>
<element name="C2" library="capacitors-elec" package="063_025" value="10uf"/>
<element name="C3" library="capacitors-elec" package="063_025" value="10uf"/>
<element name="C4" library="capacitors-elec" package="063_025" value="10uf"/>
<element name="C5" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100uf"/>
<element name="C6" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100uf"/>
<element name="C7" library="capacitors-elec" package="063_025" value="10uf"/>
<element name="C8" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100uf"/>
<element name="C9" library="capacitors-elec" package="063_025" value="22uf"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5819"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5819"/>
<element name="D3" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5819"/>
<element name="D4" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5819"/>
<element name="D5" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5819"/>
<element name="D6" library="diodes" package="DO41-3" value="12v"/>
<element name="GAIN" library="potentiometers" package="16MM" value="250ka">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HI/LO" library="switches" package="M9040P" value="spdt">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIL08" value="7660s"/>
<element name="Q1" library="transistors" package="TO92-" value="BC550"/>
<element name="Q2" library="transistors" package="TO5" value="2N1305"/>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R10" library="resistors" package="R0207/3" value="5.6k"/>
<element name="R11" library="resistors" package="R0207/3" value="15k"/>
<element name="R12" library="resistors" package="R0207/3" value="10r"/>
<element name="R13" library="resistors" package="R0207/3" value="led"/>
<element name="R14" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="33k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="56k"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="5.6k"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="5.6k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="5.6k"/>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="4.7k"/>
<element name="T1" library="TY-141P" package="XFMR_TY-141P" value="TY-141P">
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="MP" value="TY-141P"/>
<attribute name="PACKAGE" value=" Triad Magnetics"/>
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/TY-141P/?ref=eda"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Transformer, PC Audio; Plug-In; Pri: 10 K Ohms(CT); Sec: 10 K Ohms(CT); 100mW; 13/16In. "/>
<attribute name="MF" value="Triad Magnetics"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TREB" library="potentiometers" package="16MM" value="50ka">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TRIM" library="potentiometers" package="16MM" value="500rb">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
<element name="U$2" library="supply pins" package="GROUND" value="SQUAREPAD"/>
<element name="U$3" library="supply pins" package="GROUND" value="SQUAREPAD"/>
<element name="U$4" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
<element name="U$5" library="supply pins" package="OCTO" value="OCTOPAD"/>
<element name="U$6" library="supply pins" package="OCTO" value="OCTOPAD"/>
<element name="VOL" library="potentiometers" package="16MM" value="25ka">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$7" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="TREB" pad="1"/>
<contactref element="VOL" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="HI/LO" pad="3"/>
<contactref element="HI/LO" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="9V+">
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="TRIM" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="BASS" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C18" pad="-"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="TREB" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="TREB" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="VOL" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="VOL" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="BASS" pad="3"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="BASS" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="HI/LO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="TRIM" pad="2"/>
<contactref element="TRIM" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
