<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>ERROR</text>
<text>ACTIVE</text>
<text>STATUS</text>
<text>VOUT</text>
<text>(+)</text>
<text>(-)</text>
<text>USB</text>
<text>+5VDC
CHARGER</text>
<text>VOUT (3.8V)</text>
<text>START</text>
<text>POWER-PLAY UNO
Rev C, May 2014
Single-Cell 
Power Monitor.
Github OSH</text>
<text>MODE</text>
<text>ICSP</text>
<text>ARDUINO PRO MINI
328P, 5V, 16Mhz</text>
<text>(+)</text>
<text>VOUT 2A</text>
<text>115.2kbs
FDDI/USB</text>
<text>USB</text>
<text>CHARGER</text>
<text>USB</text>
<text>POWER-PLAY UNO - REV C</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pmon_uno">
<description>Generated from &lt;b&gt;pmon_uno.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs-filter.ulp</description>
<packages>
<package name="DIP-SWITCH-X4">
<description>Dip switch BPA04B / Digikey CKN6140-ND</description>
</package>
<package name="SSOP28DB">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
<package name="DP5050_V1">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CRYSTAL-CTS406">
<description>&lt;b&gt;Model 406 6.0x3.5mm Low Cost Surface Mount Crystal&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: 008-0260-0_E.pdf</description>
</package>
<package name="USB-MICRO-ZX62RD-AB-5P8">
<description>http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24200011.pdf</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1206-LED">
</package>
<package name="DFN8-3X3">
<description>&lt;b&gt;DD Package 8-Lead Plastic DFN (3mm × 3mm)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/623012fb.pdf</description>
</package>
<package name="TO263-5">
<description>&lt;b&gt;Transistor Outline Package&lt;/b&gt; P-TO263-5-1</description>
</package>
<package name="2X03">
</package>
<package name="A/3216-18R">
</package>
<package name="KELVIN-6432">
<description>&lt;b&gt;SMD SHUNT RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TRIM-POT_SM-42/43A">
<description>&lt;b&gt;COPAL ELECTRONICS SM-42/43 SURFACE MOUNT TRIMMERS&lt;/b&gt; Side adjustmet&lt;p&gt;
Source: smt-pots.pdf</description>
</package>
<package name="TLE1105">
<description>&lt;b&gt;TACT SWITCH&lt;/b&gt; (EARTH TERMINAL)&lt;p&gt;
Source: http://dkc3.digikey.com/Media/PDF/Data%20Sheets/E-Switch%20PDFs/TL1105%20Series.pdf</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R9" library="pmon_uno" package="R0603" value="3.3K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="pmon_uno" package="R0603" value="3.3K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="pmon_uno" package="C0603" value="0.01uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="pmon_uno" package="2X03" value="PINHD-2X3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="pmon_uno" package="1206-LED" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="pmon_uno" package="1206-LED" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="pmon_uno" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="pmon_uno" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="pmon_uno" package="A/3216-18R" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="pmon_uno" package="1206-LED" value="BLUE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="pmon_uno" package="R0603" value="3.3K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="pmon_uno" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="pmon_uno" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="pmon_uno" package="TO263-5" value="LT1764AEQ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="pmon_uno" package="R0603" value="8K2 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="pmon_uno" package="R0603" value="3.3K 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="pmon_uno" package="A/3216-18R" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="pmon_uno" package="A/3216-18R" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="pmon_uno" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="pmon_uno" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="pmon_uno" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="pmon_uno" package="KELVIN-6432" value="0.025R 1%">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="pmon_uno" package="R0603" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="pmon_uno" package="R0603" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S2" library="pmon_uno" package="DIP-SWITCH-X4" value="DIP_SWITCH-X4">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="pmon_uno" package="USB-MICRO-ZX62RD-AB-5P8" value="USB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="pmon_uno" package="TRIM-POT_SM-42/43A" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="pmon_uno" package="DFN8-3X3" value="LTC2943">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="pmon_uno" package="1206-LED" value="BLUE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="pmon_uno" package="R0603" value="3.3K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="pmon_uno" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="pmon_uno" package="1206-LED" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="pmon_uno" package="R0603" value="3.3K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="pmon_uno" package="USB-MICRO-ZX62RD-AB-5P8" value="USB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="pmon_uno" package="CRYSTAL-CTS406" value="16Mhz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="pmon_uno" package="C0603" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="pmon_uno" package="C0603" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PCB1" library="pmon_uno" package="DP5050_V1" value="PCB_DP_SQUARE-5X5"/>
<element name="U4" library="pmon_uno" package="TQFP32-08" value="ATMEGA328TQFP32">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="pmon_uno" package="SSOP28DB" value="FT232RL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="pmon_uno" package="TLE1105" value="PUSH_BUTTON_SHIELDED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="pmon_uno" package="1X03" value="PINHD-1X3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J5" library="pmon_uno" package="1X03" value="PINHD-1X3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="EXP"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="21"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="A"/>
<contactref element="S1" pad="G"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="18"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ERROR_LED">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SER_RX">
<contactref element="U4" pad="30"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SER_TX">
<contactref element="U4" pad="31"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="U4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ACTIVITY_LED">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="I2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSE+">
<contactref element="R4" pad="V2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSE-">
<contactref element="R4" pad="V1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I2C-CLK">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U4" pad="28"/>
</signal>
<signal name="I2C-DATA">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="27"/>
</signal>
<signal name="CONFIG1">
<contactref element="S2" pad="8"/>
<contactref element="U4" pad="26"/>
</signal>
<signal name="CONFIG2">
<contactref element="S2" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="25"/>
</signal>
<signal name="CONFIG3">
<contactref element="S2" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="24"/>
</signal>
<signal name="CONFIG4">
<contactref element="S2" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STATUS_LED">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="I1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="START">
<contactref element="U4" pad="32"/>
<contactref element="S1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="DEBUG">
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
