<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-59.69" y1="66.04" x2="113.03" y2="66.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="115.57" y1="68.58" x2="115.57" y2="101.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="113.03" y1="104.14" x2="-59.69" y2="104.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-62.23" y1="101.6" x2="-62.23" y2="68.58" width="0" layer="20"/>
<text>GEN2 REV2</text>
<text>S/N</text>
<hole x="112.395" y="100.965" drill="3.5814"/>
<hole x="112.395" y="69.215" drill="3.5814"/>
<hole x="-59.055" y="69.215" drill="3.5814"/>
<hole x="-59.055" y="100.965" drill="3.5814"/>
<text>OC</text>
<text>BYP</text>
<text>Copyright Joe Britt
2010-2017</text>
<wire x1="-62.23" y1="101.6" x2="-59.69" y2="104.14" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="113.03" y1="104.14" x2="115.57" y2="101.6" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="115.57" y1="68.58" x2="113.03" y2="66.04" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-59.69" y1="66.04" x2="-62.23" y2="68.58" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>Video (single coax)</text>
<text>Lightpen (dual coax)</text>
<text>Front Panel (Power)</text>
<text>Fairlight CMI USB Mouse
Lightpen Adapter</text>
<text>GND</text>
<text>PGD</text>
<text>PGC</text>
<text>3V3</text>
<text>MCLR</text>
<text>britt@shapetable.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ns-linear">
<packages>
<package name="DIL08">
</package>
<package name="SO08">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DodoMicroR3">
<packages>
<package name="TQFP64-10X10">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type TQ</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="power">
<packages>
<package name="SOT-223">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rc-master-smd">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;SMD RESISTOR&lt;/b&gt; - 0603</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;SMD CHIP CAP&lt;/b&gt; - 0603</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Nintendo">
<packages>
<package name="CTS-OSC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TPS2041">
<packages>
<package name="DBV-5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 15mm</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-usb (1)">
<packages>
<package name="USB-A-H">
<description>&lt;b&gt;USB Series A Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-h">
<description>&lt;b&gt;Harting Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PC board mounted ribbon cable connectors (IEC 52141), horizontal&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="10H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="20H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ML20">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-rca-hsc">
<packages>
<package name="RCA-SHIELDED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim-10">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U3A" library="ns-linear" package="DIL08" value="LM1881DIL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="DodoMicroR3" package="TQFP64-10X10" value="PIC32MX440FH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3B" library="ns-linear" package="SO08" value="LM1881SO">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR1" library="power" package="SOT-223" value="LT1963A-3.3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rc-master-smd" package="R0603" value="680K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="74xx-us" package="SO14" value="74LS00D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="Nintendo" package="CTS-OSC" value="8 MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rc-master-smd" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5B" library="TPS2041" package="DBV-5" value="TPS2051BDBV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="rc-master-smd" package="R0603" value="56">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="rc-master-smd" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FB1" library="rcl" package="0207/15" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rc-master-smd" package="R0603" value="330">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rc-master-smd" package="R0603" value="220">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rc-master-smd" package="R0603" value="330">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="rc-master-smd" package="R0603" value="220">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J7" library="con-usb (1)" package="USB-A-H" value="USB-A-H">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rc-master-smd" package="R0603" value="56">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="rc-master-smd" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="rc-master-smd" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="EXP" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ICP" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-harting-h" package="10H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="con-harting-h" package="10H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="DKPN" value="516-1429-1-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="DKPN" value="516-1429-1-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="con-harting-h" package="20H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="con-harting-ml" package="ML20" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J8" library="con-rca-hsc" package="RCA-SHIELDED" value="CUI RCJ-044">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="maxim-10" package="SOT23-5L" value="MAX4390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rc-master-smd" package="R0603" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rc-master-smd" package="R0603" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rc-master-smd" package="R0603" value="1k0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rc-master-smd" package="R0603" value="1k0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rc-master-smd" package="R0603" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rc-master-smd" package="R0603" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rc-master-smd" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="VR1" pad="4"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U5B" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="GND"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="EXP" pad="6"/>
<contactref element="EXP" pad="4"/>
<contactref element="EXP" pad="3"/>
<contactref element="EXP" pad="5"/>
<contactref element="ICP" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOUSE_D-">
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="J7" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="MOUSE_D+">
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="J7" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="MOUSE_VBUS">
<contactref element="U5B" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="VBUS"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LP_HIT_TO_CMI">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LP_HIT_FROM_PEN">
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LP_TOUCH_TO_CMI">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LP_TOUCH_FROM_PEN">
<contactref element="U1" pad="59"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VIDEO">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIDEO_GND">
<contactref element="FB1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="9"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="9"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="10"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="10"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="U3A" pad="4"/>
<contactref element="U3B" pad="4"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="SHLD"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V0_FILT">
<contactref element="U3A" pad="8"/>
<contactref element="U3B" pad="8"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U5B" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="EXP" pad="2"/>
<contactref element="EXP" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="20"/>
<contactref element="J5" pad="20"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VSYNC">
<contactref element="U3A" pad="3"/>
<contactref element="U3B" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="COMP_SYNC">
<contactref element="U3A" pad="1"/>
<contactref element="U3B" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="57"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="ICP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U3B" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="U3A" pad="6"/>
</signal>
<signal name="EXM_PMA9_SDA2_CN17_U2RX_RF4">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="EXP" pad="7"/>
</signal>
<signal name="EXM_PMA8_SCL2_CN18_U2TX_RF5">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="EXP" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="U2_MCLR">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="ICP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PGD">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="ICP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PGC">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="ICP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U1" pad="58"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="/MOUSE_VBUS_EN">
<contactref element="U5B" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="/MOUSE_VBUS_OC">
<contactref element="U5B" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EXP_MOUSE_D0">
<contactref element="U1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="EXP_MOUSE_D1">
<contactref element="U1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="EXP_MOUSE_D2">
<contactref element="U1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="EXP_MOUSE_D3">
<contactref element="U1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="EXP_MOUSE_D4">
<contactref element="U1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="EXP_MOUSE_D5">
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EXP_MOUSE_D6">
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EXP_MOUSE_D7">
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="EXM_RD11_IC4_INT4_PMCS1">
<contactref element="U1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="EXM_RD8_IC1_INT1_RTCC">
<contactref element="U1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="EXM_RD7_CN16">
<contactref element="U1" pad="55"/>
</signal>
<signal name="EXM_RD6_CN15">
<contactref element="U1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="EXM_RD5_PMRD_CN14">
<contactref element="U1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="EXM_RD4_OC5_IC5_CN13_PMWR">
<contactref element="U1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="EXM_RD3_OC4_U1TX">
<contactref element="U1" pad="51"/>
<contactref element="EXP" pad="10"/>
</signal>
<signal name="EXM_RD2_OC3_U1RX">
<contactref element="U1" pad="50"/>
<contactref element="EXP" pad="9"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB15_AN15_CN12_OCFB_PMA0">
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB14_AN14_U2RTS_BCLK2_PMA1">
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB13_AN13_TDI_PMA10">
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB12_AN12_TCK_PMA11">
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB11_AN11_TDO_PMA12">
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB10_AN10_TMS_CVREF_PMA13">
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB9_AN9_C2OUT_PMA7">
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB8_AN8_U2CTS_C1OUT">
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB3_AN3_CN5_C2IN+">
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB2_AN2_CN4_C2IN-">
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="EXM_RB0_AN0_CN2_PMA6">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="EXM_PMA2_CN11_SS2_RG9">
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="EXM_PMA3_CN10_SDO2_RG8">
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="EXM_PMA4_CN9_SDI2_RG7">
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="EXM_PMA5_CN8_SCK2_RG6">
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="EXM_SOSCO_T1CK_CN0_RC14">
<contactref element="U1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="EXM_SOSCI_CN1_RC13">
<contactref element="U1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="EXM_RC15_CLKO">
<contactref element="U1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="56"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U3B" pad="2"/>
<contactref element="U3A" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J5" pad="18"/>
<contactref element="J6" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J6" pad="16"/>
<contactref element="J5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J5" pad="14"/>
<contactref element="J6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J6" pad="12"/>
<contactref element="J5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J5" pad="10"/>
<contactref element="J6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J6" pad="8"/>
<contactref element="J5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="J6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J6" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="J6" pad="7"/>
<contactref element="J5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="J5" pad="9"/>
<contactref element="J6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="J6" pad="11"/>
<contactref element="J5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="J5" pad="13"/>
<contactref element="J6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="J6" pad="15"/>
<contactref element="J5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="J5" pad="17"/>
<contactref element="J6" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="J6" pad="19"/>
<contactref element="J5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDU_VIDEO">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="PIN"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
