<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="37.670740625" y1="0.137159375" x2="44.363640625" y2="6.537959375" width="0" layer="20" curve="112.8793"/>
<wire x1="44.363640625" y1="6.537959375" x2="24.765" y2="32.27831875" width="0" layer="20" curve="60.8666"/>
<wire x1="24.765" y1="32.27831875" x2="19.685" y2="32.27831875" width="0" layer="20" curve="47.15"/>
<wire x1="19.685" y1="32.27831875" x2="0.086359375" y2="6.537959375" width="0" layer="20" curve="60.8666"/>
<wire x1="0.086359375" y1="6.537959375" x2="6.779259375" y2="0.137159375" width="0" layer="20" curve="112.8793"/>
<wire x1="6.779259375" y1="0.137159375" x2="37.670740625" y2="0.137159375" width="0" layer="20" curve="-25.3566"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="photo-elements">
<description>&lt;b&gt;Photocells&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Manufakturer: PerkinElmer Optoelektronics&lt;br&gt;
www.perkinelmer.com/opto</description>
<packages>
<package name="VT900">
<description>&lt;b&gt;Photoconductive Cell&lt;/b&gt; VT900 Series&lt;p&gt;
Source: http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/Datasheets/DTS_vt900seriesdatasheet.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED4" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED5" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED6" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C6" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="LED7" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED8" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED9" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED10" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED11" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED12" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="C7" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C8" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C9" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C10" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C11" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="C12" library="adafruit" package="C0805K" value="100nF"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="OPH1" library="photo-elements" package="VT900" value="VT90N1"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="5k"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED2" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LED1" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED2" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED3" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED4" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED5" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED6" pad="3-GND"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED8" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED9" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED10" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED11" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED12" pad="3-GND"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="OPH1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="LED2" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED1" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED3" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED4" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED5" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED6" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED8" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED9" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED10" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED11" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED12" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED2" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED3" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED3" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED4" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED4" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED5" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED5" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED6" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED7" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED6" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED12" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED11" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED11" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED10" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED10" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED9" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED9" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED8" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED8" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED7" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="OPH1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
