<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13.0175" y1="21.74875" x2="19.3675" y2="21.74875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.3675" y1="21.74875" x2="20.6375" y2="20.47875" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="20.6375" y1="20.47875" x2="20.6375" y2="5.23875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.6375" y1="5.23875" x2="19.3675" y2="3.65125" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19.3675" y1="3.65125" x2="13.0175" y2="3.65125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.0175" y1="21.74875" x2="11.7475" y2="20.47875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="11.7475" y1="20.47875" x2="11.7475" y2="4.92125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.7475" y1="4.92125" x2="13.0175" y2="3.65125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>AMNL</text>
<text>MIDI</text>
<text>DIN5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="arno">
<packages>
<package name="MIDI-RA-ONLY-CON">
</package>
<package name="PIN-HEADER-MALE-5P">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="arno" package="MIDI-RA-ONLY-CON" value="MIDI-CON-FRA-NOMOUNT"/>
<element name="J1" library="arno" package="PIN-HEADER-MALE-5P" value="HEADER-5P-MALE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
