<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.508" x2="0" y2="28.067" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28.067" x2="0.508" y2="28.575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="28.575" x2="14.732" y2="28.575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.732" y1="28.575" x2="15.24" y2="28.067" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="28.067" x2="15.24" y2="0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0.508" x2="14.732" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.732" y1="0" x2="0.508" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="0" x2="0" y2="0.508" width="0" layer="20"/>
<text>SaintGimp</text>
<text>v1.2</text>
<text>ATTiny84</text>
<text>PWR</text>
<text>PIN5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SaintGimp">
<description>&lt;b&gt;Saint Gimp's Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by saintgimp@hotmail.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ICSP-HEADER">
</package>
<package name="CAPACITOR-0805">
</package>
<package name="LED-0805">
</package>
<package name="RESISTOR-0805">
</package>
<package name="DIP14">
</package>
<package name="1X07">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ISP1" library="SaintGimp" package="ICSP-HEADER" value="ICSP-HEADER-6"/>
<element name="C1" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="SaintGimp" package="LED-0805" value="LED-0805"/>
<element name="R1" library="SaintGimp" package="RESISTOR-0805" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="SaintGimp" package="RESISTOR-0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="SaintGimp" package="DIP14" value="ATTINY84-20PU">
<attribute name="PACKAGE" value="PDIP-14"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY84-20PU"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58M3794"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="-"/>
</element>
<element name="J1" library="SaintGimp" package="1X07" value="PINHD-1X7"/>
<element name="J2" library="SaintGimp" package="1X07" value="PINHD-1X7"/>
<element name="R3" library="SaintGimp" package="RESISTOR-0805" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="SaintGimp" package="LED-0805" value="LED-0805"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
