<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="9.525" y1="28.575" x2="-12.065" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-12.065" y1="-28.575" x2="9.525" y2="-28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="-28.575" x2="9.525" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-12.065" y1="-28.575" x2="-12.065" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<text>Copyright (C) 2017 H. Pötzl
Licensed under CERN OHL v.1.2</text>
<text>V0.2
R1.0</text>
<text>HDMI Shield</text>
<text>AXIOM BETA HDMI SHIELD
TOP SIDE     V0.2 R1.0</text>
<text>AXIOM BETA HDMI SHIELD
BOTTOM SIDE  V0.2 R1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pincon">
<packages>
<package name="2X08M_SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="hdmi">
<packages>
<package name="10029449-X01XLF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="reg710">
<packages>
<package name="DBV">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD523">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0402-C">
</package>
<package name="0402-B">
</package>
<package name="0603-B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="logos_apertus_axiom">
<packages>
<package name="AXIOM_LOGO_459X70">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ptn3363">
<packages>
<package name="HVQFN32">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT363">
<description>&lt;li&gt;&lt;b&gt;SOT363&lt;/b&gt;&lt;hr&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Plastic surface-mounted package; 6 leads
&lt;li&gt;&lt;u&gt;JEDEC&lt;/u&gt;: --
&lt;li&gt;&lt;u&gt;IEC&lt;/u&gt;: --
&lt;li&gt;&lt;u&gt;JEITA&lt;/u&gt;:  SC-88&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="noa1305">
<packages>
<package name="CUDFN6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eiCan_03_ZIF_Connectors_Flat_Flexible_Cable">
<description>&lt;BR&gt;Würth Elektronik -- Electronic Interconnect &amp; Electromechanical Solutions&lt;br&gt;&lt;Hr&gt;
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; 
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-405&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com"&gt;http://www.we-online.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:pm.hotline@we-online.de"&gt;pm.hotline@we-online.de&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither CadSoft nor WE-eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
&lt;hr&gt;
Version 1.0,   June 16-th 2010
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="68711014022">
<description>&lt;b&gt;WR-FPC 0.5mm SMT ZIF Horizontal Top Contact, 10 Pins</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gtl2002">
<packages>
<package name="VSSOP-8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="Beta"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LOGO1" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="HDR-S" library="pincon" package="2X08M_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HDR-N" library="pincon" package="2X08M_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="hdmi" package="10029449-X01XLF" value="HDMI-10029449">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="reg710" package="DBV" value="REG710-DBV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="generic-rcl" package="0603-B" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="generic-rcl" package="0603-B" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="generic-rcl" package="0402-B" value="220n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="generic-rcl" package="0402-B" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="logos_apertus_axiom" package="AXIOM_LOGO_459X70" value="AXIOM_LOGO459X70"/>
<element name="C14" library="generic-rcl" package="0402-B" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="generic-rcl" package="0402-B" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD523" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="generic-rcl" package="0402-B" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="generic-rcl" package="0402-B" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="generic-rcl" package="0402-B" value="1-10n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="ptn3363" package="HVQFN32" value="PTN3363">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="generic-rcl" package="0402-B" value="12k4">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FB1" library="generic-rcl" package="0603-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB2" library="generic-rcl" package="0603-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T19" library="transistor" package="SOT363" value="PMBT3904SY">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R82" library="generic-rcl" package="0402-B" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R80" library="generic-rcl" package="0402-B" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R85" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R77" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="generic-rcl" package="0402-B" value="47p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="noa1305" package="CUDFN6" value="NOA1305">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="generic-rcl" package="0402-B" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="generic-rcl" package="0402-B" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="generic-rcl" package="0402-B" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="eiCan_03_ZIF_Connectors_Flat_Flexible_Cable" package="68711014022" value="68711014022">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="gtl2002" package="VSSOP-8" value="GTL2002DC">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5" library="gtl2002" package="VSSOP-8" value="GTL2002DC">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R20" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C22" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C23" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R21" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R22" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R23" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R24" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R25" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R26" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R27" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R28" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R29" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R30" library="generic-rcl" package="0402-B" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C24" library="generic-rcl" package="0402-B" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R31" library="generic-rcl" package="0402-B" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="HDR-N" pad="1"/>
<contactref element="HDR-N" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
<contactref element="FB2" pad="2"/>
<contactref element="T19" pad="4"/>
<contactref element="R77" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="10"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="XX2_P">
<contactref element="HDR-N" pad="15"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XX2_N">
<contactref element="HDR-N" pad="13"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XX1_P">
<contactref element="HDR-N" pad="16"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XX1_N">
<contactref element="HDR-N" pad="14"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XX4_N">
<contactref element="HDR-S" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XX4_P">
<contactref element="HDR-S" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XX3_N">
<contactref element="HDR-S" pad="15"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XX3_P">
<contactref element="HDR-S" pad="13"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO9">
<contactref element="HDR-N" pad="3"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="HDR-S" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO0">
<contactref element="HDR-N" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO1">
<contactref element="HDR-N" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO3">
<contactref element="HDR-N" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO2">
<contactref element="HDR-N" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO5">
<contactref element="HDR-N" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO4">
<contactref element="HDR-N" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO7">
<contactref element="HDR-N" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO6">
<contactref element="HDR-N" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO7">
<contactref element="HDR-S" pad="5"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO6">
<contactref element="HDR-S" pad="6"/>
<contactref element="R80" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO5">
<contactref element="HDR-S" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO4">
<contactref element="HDR-S" pad="8"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO3">
<contactref element="HDR-S" pad="9"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO2">
<contactref element="HDR-S" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO0">
<contactref element="HDR-S" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO1">
<contactref element="HDR-S" pad="11"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO8">
<contactref element="HDR-S" pad="4"/>
<contactref element="T19" pad="3"/>
<contactref element="R85" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SH_S_IO9">
<contactref element="HDR-S" pad="3"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SH_N_IO8">
<contactref element="HDR-N" pad="4"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="X1" pad="Z3"/>
<contactref element="X1" pad="Z4"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="FB2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HDMI_SCL">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="HDMI_SDA">
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="HDMI_CEC">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="T19" pad="6"/>
<contactref element="R82" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HPD">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="5V0">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="HDR-S" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLOCK_P">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="CLOCK_N">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DATA0_P">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DATA0_N">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DATA1_P">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DATA1_N">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DATA2_P">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DATA2_N">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="X1" pad="Z1"/>
<contactref element="X1" pad="Z2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="FB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN_D1_P">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="IN_D1_N">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="IN_D2_P">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="IN_D2_N">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="IN_D3_P">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="IN_D3_N">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="IN_D4_P">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="IN_D4_N">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="T19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="R82" pad="1"/>
<contactref element="T19" pad="5"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="R80" pad="1"/>
<contactref element="T19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HEAC-">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="HEAC+">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIO79">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S_IO1">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S_IO3">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S_IO7">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S_IO9">
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIO13">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
