<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="0" x2="50" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="50" x2="0" y2="50" width="0" layer="20"/>
<text>ESP8266 ESP-12 Pogo Module
For WeMos D1 Mini Board

&gt;&gt; Pogo Pins on long channels.
&gt;&gt; Wemos D1 Mini Board w/o ESP module to be
    reflowed upside down onto the corner. </text>
<text>&gt;&gt;&gt; POGO PINS &gt;&gt;&gt;</text>
<text>&lt;&lt;&lt; POGO PINS &lt;&lt;&lt;</text>
<text>&gt;&gt;&gt; POGO PINS &gt;&gt;&gt;</text>
<text>&lt;&lt;&lt; POGO PINS &lt;&lt;&lt;</text>
<text>ESP8266 ESP-12 Pogo Module
For WeMos D1 Mini Board

&gt;&gt; Pogo Pins on long channels.
&gt;&gt; Wemos D1 Mini Board w/o ESP module to be
    reflowed upside down onto the corner. </text>
<text>WeMos-ESP-Pogo V1.0
(C)Wing Tang Wong</text>
<text>WeMos-ESP-Pogo V1.0
(C)Wing Tang Wong</text>
<wire x1="0" y1="50" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.84" y1="45.45" x2="15.83" y2="45.45" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="15.83" y1="45.45" x2="14.56" y2="45.43" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="0.87" y1="43.45" x2="15.86" y2="43.45" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="0.87" y1="41.45" x2="15.86" y2="41.45" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="0.87" y1="39.55" x2="15.86" y2="39.55" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="0.82" y1="37.48" x2="15.81" y2="37.48" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="0.84" y1="35.48" x2="15.83" y2="35.48" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="0.82" y1="33.48" x2="15.81" y2="33.48" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="0.82" y1="31.53" x2="15.81" y2="31.53" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="32.575" y1="45.5" x2="48.835" y2="45.5" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="32.575" y1="43.38" x2="48.835" y2="43.38" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="32.575" y1="41.53" x2="48.835" y2="41.53" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="32.605" y1="39.53" x2="48.865" y2="39.53" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="32.655" y1="37.51" x2="48.915" y2="37.51" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="32.655" y1="35.53" x2="48.915" y2="35.53" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="32.705" y1="33.56" x2="48.965" y2="33.56" width="0.8128" layer="46"/>
<wire x1="32.705" y1="31.61" x2="48.965" y2="31.61" width="0.8128" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP12">
<description>ESP8266 Module 12</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="__" library="esp8266modules" package="ESP12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="_" library="esp8266modules" package="ESP12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="_" pad="VCC"/>
<contactref element="__" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="__" pad="GPIO13"/>
<contactref element="_" pad="GPIO13"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="_" pad="GPIO12"/>
<contactref element="__" pad="GPIO12"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="__" pad="GPIO14"/>
<contactref element="_" pad="GPIO14"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="_" pad="GPIO16"/>
<contactref element="__" pad="GPIO16"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="__" pad="CH_PD"/>
<contactref element="_" pad="CH_PD"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="_" pad="ADC"/>
<contactref element="__" pad="ADC"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="__" pad="RESET"/>
<contactref element="_" pad="RESET"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="_" pad="GND"/>
<contactref element="__" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="__" pad="GPIO15"/>
<contactref element="_" pad="GPIO15"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="_" pad="GPIO2"/>
<contactref element="__" pad="GPIO2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="__" pad="GPIO0"/>
<contactref element="_" pad="GPIO0"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="_" pad="GPIO5"/>
<contactref element="__" pad="GPIO5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="__" pad="GPIO4"/>
<contactref element="_" pad="GPIO4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="_" pad="RX"/>
<contactref element="__" pad="RX"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="__" pad="TX"/>
<contactref element="_" pad="TX"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
