<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="69.52" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.52" y1="0" x2="69.52" y2="46.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.52" y1="46.98" x2="0" y2="46.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="46.98" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA20-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA10-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV6" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV7" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV8" library="con-lstb" package="MA10-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV9" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
<contactref element="SV1" pad="39"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="30"/>
<contactref element="SV1" pad="34"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="SV6" pad="7"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
<contactref element="SV7" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="SV8" pad="9"/>
<contactref element="SV8" pad="10"/>
<contactref element="SV9" pad="14"/>
<contactref element="SV9" pad="16"/>
<contactref element="SV9" pad="1"/>
<contactref element="SV9" pad="3"/>
<contactref element="SV9" pad="5"/>
<contactref element="SV9" pad="7"/>
<contactref element="SV9" pad="9"/>
<contactref element="SV9" pad="11"/>
<contactref element="SV9" pad="13"/>
<contactref element="SV9" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="SV6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CS(0)">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="CS(2)">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="CS(4)">
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="RST(4)">
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RST(2)">
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RST(0)">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="8"/>
<contactref element="SV7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RST(1)">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="CS(1)">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="CS(3)">
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="RST(3)">
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RST(5)">
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="CS(5)">
<contactref element="SV7" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="D/C">
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIN">
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="SV7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="SV1" pad="23"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
<contactref element="SV7" pad="4"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV8" pad="1"/>
<contactref element="SV9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV8" pad="2"/>
<contactref element="SV9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV8" pad="3"/>
<contactref element="SV9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV8" pad="4"/>
<contactref element="SV9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV8" pad="5"/>
<contactref element="SV9" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV8" pad="6"/>
<contactref element="SV9" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
