<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="12" x2="11" y2="0" width="0.4" layer="20"/>
<wire x1="11" y1="0" x2="68.3" y2="0" width="0.4" layer="20"/>
<wire x1="68.3" y1="0" x2="79.8" y2="11.9" width="0.4" layer="20"/>
<wire x1="71.4" y1="20.1" x2="79.8" y2="11.9" width="0.4" layer="20"/>
<wire x1="71.4" y1="20.1" x2="59.7" y2="8.1" width="0.4" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12" x2="8.6" y2="20.2" width="0.4" layer="20"/>
<wire x1="8.6" y1="20.2" x2="20.1" y2="8.1" width="0.4" layer="20"/>
<wire x1="20.1" y1="8.1" x2="59.8" y2="8.1" width="0.4" layer="20"/>
<hole x="30" y="4" drill="2"/>
<hole x="49.7" y="3.95" drill="2"/>
<text>ENC1</text>
<text>ENC2</text>
<text>G</text>
<text>4</text>
<text>G</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-alps">
<description>ALPS Switch from Markus Faust &amp;lt;mfaust@htwm.de&amp;gt;&lt;p&gt;
Source: EC12E.scr from eagle.support.ger on news.cadsoft.de at 08.10.2007</description>
<packages>
<package name="ALPS_EC12E_SW">
<description>ALPS rotary encoder&lt;br&gt;
EC12E series with push-on switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
</element>
<element name="SW1" library="switch-alps" package="ALPS_EC12E_SW" value="EC12E_SW">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="74M1068"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1520813"/>
<attribute name="MPN" value="EC12E2424407"/>
</element>
<element name="SW2" library="switch-alps" package="ALPS_EC12E_SW" value="EC12E_SW">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="74M1068"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1520813"/>
<attribute name="MPN" value="EC12E2424407"/>
</element>
<element name="G" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="3" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="4" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="5" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="6" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="7" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="C"/>
<contactref element="SW1" pad="E"/>
<contactref element="SW2" pad="C"/>
<contactref element="SW2" pad="E"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="2" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="3" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="5" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="D"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="6" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="7" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
