(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.12)-1")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 17)
    (tracks 33)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 23)
  )
  (page A)
  (title_block
    (title "Beetje 32U4 Blok")
    (date 2018-08-10)
    (rev 0.0)
    (company www.MakersBox.us)
    (comment 1 648.ken@gmail.com)
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user hide)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.3048)
    (user_trace_width 0.3048)
    (user_trace_width 0.3556)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.6096)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.35)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.15)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 0.5 3.500001)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_ffffffff)
      (usegerberextensions true)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "gerbers/"))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /01)
  (net 2 /02)
  (net 3 /04)
  (net 4 /05)
  (net 5 /06)
  (net 6 /03)
  (net 7 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 8 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 9 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 10 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 11 "Net-(J1-Pad5)")
  (net 12 "Net-(J1-Pad6)")
  (net 13 "Net-(J1-Pad7)")
  (net 14 "Net-(J1-Pad8)")
  (net 15 "Net-(J1-Pad15)")
  (net 16 "Net-(J1-Pad16)")
  (net 17 "Net-(J1-Pad17)")
  (net 18 "Net-(J1-Pad18)")
  (net 19 "Net-(J1-Pad19)")
  (net 20 "Net-(J1-Pad20)")
  (net 21 "Net-(J2-Pad1)")
  (net 22 "Net-(J2-Pad3)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /01)
    (add_net /02)
    (add_net /03)
    (add_net /04)
    (add_net /05)
    (add_net /06)
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad15)")
    (add_net "Net-(J1-Pad16)")
    (add_net "Net-(J1-Pad17)")
    (add_net "Net-(J1-Pad18)")
    (add_net "Net-(J1-Pad19)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad20)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(J1-Pad5)")
    (add_net "Net-(J1-Pad6)")
    (add_net "Net-(J1-Pad7)")
    (add_net "Net-(J1-Pad8)")
    (add_net "Net-(J2-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad3)")
  )
  (module footprints:SHDR20W99P254_2X10_3302X889X927P (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 16.5 -4.2)
    (descr 70246-2002)
    (tags Connector)
    (fp_text reference J1 (at -0.75 -4.55) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MU1D (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /02))
    (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /04))
    (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /05))
    (pad 12 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /06))
    (pad 13 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /03))
    (pad 14 thru_hole circle (at 15.24 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /01))
    (pad 15 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(J1-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 17.78 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(J1-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 20.32 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(J1-Pad17)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 20.32 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(J1-Pad18)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 22.86 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(J1-Pad19)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at 22.86 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(J1-Pad20)"))
    (model 70246-2002.stp
      (offset (xyz 11.43000013351428 1.269999961853019 5.599999820529043))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz -90 0 0))
    )
  )
  (module footprints:SHDR10W40P127_2X5_2083X565X1160P (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 30.4 -16.4 180)
    (descr M50-3550542)
    (tags Connector)
    (fp_text reference J2 (at -5.6 -2.4) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "ENC INPUT" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -1.27 180) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /01))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(J2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 180) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /02))
    (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /03))
    (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 -1.27 180) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /04))
    (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 0 180) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /01))
    (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 -1.27 180) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /05))
    (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 0 180) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /01))
    (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 -1.27 180) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /06))
    (model M50-3550542.stp
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 14 0) (end 14 -19) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 41 1) (end 15 1) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 42 -19) (end 42 0) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 15 -20) (end 41 -20) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 15 -19) (end 15 -20) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 41 -19) (end 42 -19) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 41 0) (end 41 1) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 15 0) (end 14 0) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "MU1D Harness" (at 28.5 -18.25) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Harwin M50-3550542\n\nMolex 0702462002" (at 38 -11) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Rev 0.0\nMay 2023" (at 40 -1) (layer B.SilkS))
)
