<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="30.48" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="25.4" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>pugbutt.com</text>
<text>WROVER_BU1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="CRAIG_SMD_PACKS_000004">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="0603">
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="1008">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp32_wrover_v4">
<packages>
<package name="ESP32_WROVER_V4">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="SS8050-G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="SS8050-G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="esp32_wrover_v4" package="ESP32_WROVER_V4" value="ESP32_WROVER_V4"/>
<element name="U2" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="SOT23-5" value="BUCK_SEMTECH_SC189">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="1008" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0805" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X10" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C2" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
<contactref element="U1" pad="VDD33"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="A"/>
<contactref element="U1" pad="GND0"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="U1" pad="GND2"/>
<contactref element="C3" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="R1" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="EN"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="C"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="IO0">
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="A"/>
<contactref element="U1" pad="PU_IO0"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="T2" pad="B"/>
<contactref element="R3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RXD0">
<contactref element="U1" pad="RXD0"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TXD0">
<contactref element="U1" pad="TXD0"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="R2" pad="A"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="JP2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="R3" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="IO23">
<contactref element="U1" pad="IO23"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IO22">
<contactref element="U1" pad="IO22"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IO21">
<contactref element="U1" pad="IO21"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IO19">
<contactref element="U1" pad="IO19"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IO18">
<contactref element="U1" pad="IO18"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IO5">
<contactref element="U1" pad="PU_IO5"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IO4">
<contactref element="U1" pad="IO4"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IO2">
<contactref element="U1" pad="PD_IO2"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="IO15">
<contactref element="U1" pad="PU_IO15"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="VP">
<contactref element="U1" pad="SENSOR_VP"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VN">
<contactref element="U1" pad="SENSOR_VN"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I34">
<contactref element="U1" pad="IO34"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="I35">
<contactref element="U1" pad="IO35"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IO32">
<contactref element="U1" pad="IO32"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IO33">
<contactref element="U1" pad="IO33"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IO25">
<contactref element="U1" pad="IO25"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IO26">
<contactref element="U1" pad="IO26"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="IO27">
<contactref element="U1" pad="IO27"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="IO14">
<contactref element="U1" pad="IO14"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="IO12">
<contactref element="U1" pad="PU_IO12"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IO13">
<contactref element="U1" pad="IO13"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
