(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 21)
    (no_connects 0)
    (area 121.09 77.91 176.090001 132.910001)
    (thickness 1.6002)
    (drawings 2)
    (tracks 129)
    (zones 0)
    (modules 8)
    (nets 23)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.2)
    (user_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.8)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.1524)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.127)
    (edge_width 0.127)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.127)
    (pcb_text_size 0.6 0.6)
    (mod_edge_width 0.127)
    (mod_text_size 0.6 0.6)
    (mod_text_width 0.127)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (pad_to_paste_clearance -0.04)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 148.59 105.41)
    (visible_elements 7FFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x3ffff_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (usegerberattributes true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.127000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory CAM/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 +5V)
  (net 3 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 4 /Anode)
  (net 5 /HV6)
  (net 6 /HV5)
  (net 7 /HV10)
  (net 8 /HV4)
  (net 9 /HV9)
  (net 10 /HV3)
  (net 11 /HV8)
  (net 12 /HV2)
  (net 13 /HV7)
  (net 14 /HV1)
  (net 15 "Net-(J1-Pad15)")
  (net 16 /Din)
  (net 17 /HV12)
  (net 18 /HV11)
  (net 19 "Net-(LED1-Pad1-DO)")
  (net 20 "Net-(N1-Pad1)")
  (net 21 "Net-(N1-Pad6)")
  (net 22 "Net-(N1-Pad11)")
  (net_class Default "Imperial - this is the standard class"
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net +5V)
    (add_net /Anode)
    (add_net /Din)
    (add_net /HV1)
    (add_net /HV10)
    (add_net /HV11)
    (add_net /HV12)
    (add_net /HV2)
    (add_net /HV3)
    (add_net /HV4)
    (add_net /HV5)
    (add_net /HV6)
    (add_net /HV7)
    (add_net /HV8)
    (add_net /HV9)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad15)")
    (add_net "Net-(LED1-Pad1-DO)")
    (add_net "Net-(N1-Pad1)")
    (add_net "Net-(N1-Pad11)")
    (add_net "Net-(N1-Pad6)")
  )
  (net_class 0.2mm ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (net_class Minimal ""
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 5AAD8B4D)
    (at 148.59 102.489 180)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 -1.5 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at -0.127 1.397 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x09_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5AAD8B8E)
    (at 158.67 85.41 270)
    (descr "Through hole straight pin header, 2x09, 2.54mm pitch, double rows")
    (tags "Through hole pin header THT 2x09 2.54mm double row")
    (fp_text reference J1 (at 1.27 -2.33 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Nixie (at 1.27 22.65 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 1.27 10.16 360) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /Anode))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /HV12))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /HV6))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /HV11))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /HV5))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /HV10))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /HV4))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /HV9))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /HV3))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /HV8))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /HV2))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /HV7))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /HV1))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(J1-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /Din))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 18 thru_hole oval (at 2.54 20.32 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 +5V))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x09_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5AAD8BAB)
    (at 158.69 91.694 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -1.65 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 12K (at 0 1.75 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /Anode))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(N1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module adafruit:adafruit-LED3535 (layer F.Cu) (tedit 5AADC075)
    (at 148.53856 105.36154)
    (attr smd)
    (fp_text reference LED1 (at 3.175 -0.254 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value WS2812BSK6812MINI (at 0.127 2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1-DO smd rect (at 1.74752 0.87376 90) (size 0.84836 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(LED1-Pad1-DO)"))
    (pad 2-GN smd rect (at 1.74752 -0.87376 90) (size 0.84836 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3-DI smd rect (at -1.74752 -0.87376 90) (size 0.84836 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 /Din))
    (pad 4-VD smd rect (at -1.74752 0.87376 90) (size 0.84836 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 +5V))
  )
  (module mynixies:mynixies-B5441-DSUB (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 148.5011 105.0036)
    (attr virtual)
    (fp_text reference N1 (at 0 7.62) (layer F.SilkS))
    (fp_text value B5441 (at 0 -7.62) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.83642 -5.4102) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 20 "Net-(N1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.69062 -4.36118) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 14 /HV1))
    (pad 3 thru_hole circle (at -5.03428 -2.70256) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 12 /HV2))
    (pad 4 thru_hole circle (at -5.67436 -0.67056) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 9 /HV9))
    (pad 5 thru_hole circle (at -5.5245 1.45288) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 13 /HV7))
    (pad 6 thru_hole circle (at -4.60756 3.3782) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 21 "Net-(N1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -3.048 4.83108) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 11 /HV8))
    (pad 9 thru_hole circle (at 1.06426 5.6134) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 10 /HV3))
    (pad 10 thru_hole circle (at 3.048 4.83108) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 8 /HV4))
    (pad 11 thru_hole circle (at 4.60756 3.3782) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 22 "Net-(N1-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 5.5245 1.45288) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 6 /HV5))
    (pad 13 thru_hole circle (at 5.67436 -0.67056) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 5 /HV6))
    (pad 14 thru_hole circle (at 5.03428 -2.70256) (size 1.79832 1.79832) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Paste *.Mask)
      (net 7 /HV10))
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 58E0A804)
    (at 155.829 108.712)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 -1.45) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 68K (at 0 1.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(N1-Pad11)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /HV12))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 58E0A804)
    (at 141.097 108.839 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 1.524 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 68K (at 0 1.5 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(N1-Pad6)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 /HV11))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module logos:mermaid_l (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 153.035 122.174 180)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (gr_text "nixies.us\nNL5441, NL5440\nNL5441A, NL5440A" (at 151.892 123.444) (layer B.Mask))
  (gr_circle (center 148.59 105.41) (end 173.59 105.41) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.1524))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing chamfer))
    (polygon
      (pts
        (xy 121.09 77.91) (xy 176.09 77.91) (xy 176.09 132.91) (xy 121.09 132.91)
      )
    )
  )
)
