<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="33.96" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="0" x2="33.96" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="17.77" x2="1.27" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="17.77" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>C64K-0</text>
<text>PUGBUTT.COM</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ThruHole">
<packages>
<package name="PINHEAD_1X12">
</package>
<package name="PINHEAD_1X3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel_AVR">
<packages>
<package name="QFN44">
</package>
</packages>
</library>
<library name="CRAIG_SMD_PACKS_000004">
<packages>
<package name="XTAL_ABS07">
</package>
<package name="0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="A2" library="ThruHole" package="PINHEAD_1X12" value="PINHEAD_1X12"/>
<element name="U$2" library="ThruHole" package="PINHEAD_1X12" value="PINHEAD_1X12"/>
<element name="IC1" library="Atmel_AVR" package="QFN44" value=""/>
<element name="X1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="XTAL_ABS07" value="20M"/>
<element name="C1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="C2" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="22p"/>
<element name="C3" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="22p"/>
<element name="R1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="10K"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="ThruHole" package="PINHEAD_1X3" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="A2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="C1" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="A2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="A2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="A2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="A2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="A2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="A2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="A2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="A2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="A2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="A2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="/CS">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="A2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="/RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
