<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>J-Link
Adapter R1
03/01/2021</text>
<wire x1="0" y1="25.6" x2="13.2" y2="25.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.2" y1="25.6" x2="13.2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.2" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="25.6" width="0" layer="20"/>
<text>SWO</text>
<text>SWC</text>
<text>SWD</text>
<text>RST</text>
<text>VDD</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$69">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SWO">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
