(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2-stable)
  (general
    (links 16)
    (no_connects 0)
    (area 145.339999 98.984999 187.400001 111.200001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 12)
    (tracks 16)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 17)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.5)
    (trace_clearance 0.5)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.5)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 166.37 101.6)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(CN1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(CN1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(CN1-Pad3)")
  (net 4 "Net-(CN1-Pad4)")
  (net 5 "Net-(CN1-Pad5)")
  (net 6 "Net-(CN1-Pad6)")
  (net 7 "Net-(CN1-Pad7)")
  (net 8 "Net-(CN1-Pad8)")
  (net 9 "Net-(CN1-Pad9)")
  (net 10 "Net-(CN1-Pad10)")
  (net 11 "Net-(CN1-Pad11)")
  (net 12 "Net-(CN1-Pad12)")
  (net 13 "Net-(CN1-Pad13)")
  (net 14 "Net-(CN1-Pad14)")
  (net 15 "Net-(CN1-Pad15)")
  (net 16 "Net-(CN1-Pad16)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.5)
    (trace_width 0.5)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(CN1-Pad1)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad10)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad11)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad12)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad13)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad14)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad15)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad16)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad2)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad3)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad4)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad5)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad6)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad7)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad8)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad9)")
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Angled_1x16 (layer F.Cu) (tedit 57A82155)
    (at 147.32 100.33 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference CN1 (at -1.905 1.905 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "Main board header" (at -1.905 11.43 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(CN1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(CN1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(CN1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(CN1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(CN1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 0 12.7 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(CN1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 0 15.24 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(CN1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 0 17.78 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(CN1-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 0 20.32 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(CN1-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 0 22.86 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(CN1-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 0 25.4 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(CN1-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 0 27.94 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(CN1-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 0 30.48 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "Net-(CN1-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 0 33.02 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 "Net-(CN1-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 0 35.56 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(CN1-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 0 38.1 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(CN1-Pad16)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_1x16.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.75 0.163))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 90 0 -90))
    )
  )
  (module Socket_Strips:Socket_Strip_Angled_1x16 (layer F.Cu) (tedit 57A82180)
    (at 147.32 104.14)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference CN2 (at 1.905 2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "Keyboard flex" (at 9.525 2.54) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(CN1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(CN1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(CN1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(CN1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(CN1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(CN1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(CN1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(CN1-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 20.32 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(CN1-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 22.86 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(CN1-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 25.4 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(CN1-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 27.94 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(CN1-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 30.48 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "Net-(CN1-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 33.02 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 "Net-(CN1-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 35.56 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(CN1-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 38.1 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(CN1-Pad16)"))
    (model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Angled_1x16.wrl
      (at (xyz 0.75 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (gr_text "v1.0 created August 2016 - Public domain, use freely" (at 166.37 109.22) (layer F.SilkS))
  (gr_text "(Right angle pin header)" (at 176.53 102.235) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 145.415 99.695) (end 145.415 110.49) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 187.325 110.49) (end 187.325 99.695) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 146.05 111.125) (end 186.69 111.125) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 186.69 110.49) (end 187.325 110.49) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 146.05 110.49) (end 146.05 111.125) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 146.05 99.06) (end 186.69 99.06) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 186.69 99.695) (end 186.69 99.06) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 146.05 99.695) (end 145.415 99.695) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "(TE Connectivity 6-487508-5)" (at 174.625 106.68) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Keyboard Flat Flex Right Angle Adapter\nFor Tandy Color Computer 2 and 3" (at 166.37 107.95) (layer B.SilkS))
)
